> Aktualisieren der Firmware
> Sie können die Firmware für den Remote Console Switch oder für die SIPs aktualisieren. Die SIPs können einzeln oder gleichzeitig aktualisiert werden. Während der Aktualisierung wird eine Statusanzeige eingeblendet. Während der Aktualisierung können Sie keinen anderen Vorgang starten.
> Mit dem Kontrollkästchen Auto-Aktualisierung für alle SIPs aktivieren können Sie die automatische Aktualisierung der SIP-Firmware aktivieren. Sie können die automatische Aktualisierung jederzeit außer Kraft setzen, indem Sie die im nächsten Abschnitt beschriebene Schaltfläche Firmware laden verwenden.

> HINWEIS: | Für den 2161DS-2 und den 4161DS können Sie neue Firmware mit dem ASMP- (falls unterstützt) oder dem TFTP-Dateiübertragungsprotokoll laden. Bei der ASMP-Dateiübertragung können Sie die Firmware aus einem lokalen Dateisystem auswählen. Die Einheiten 2161DS sowie Avocent A1000R und A2000R unterstützen die TFTP-Dateiübertragung, d. h., Sie können die TFTP-Serveradresse und den Namen der Firmware-Datei bestimmen.

> So aktualisieren Sie die Firmware des Remote Console Switch:

> 1 | Klicken Sie in der EVA auf das Register Extras. Das Dialogfeld Extras wird angezeigt.

> 2 | Klicken Sie auf die Schaltfläche Remote Console Switch Firmware aktualisieren.

> Wenn Sie in der Kategorie "Einstellungen" in der EVA Änderungen durchgeführt, diese aber noch nicht übernommen haben, bevor Sie die Aktualisierung starten, werden Sie in einer Warnmeldung aufgefordert, die Aktualisierung zu bestätigen, da eine Aktualisierung einen Neustart des Switch erfordert. Wenn Sie die Änderungen nicht übernehmen, werden diese vor der Aktualisierung der Firmware verworfen.
> So übernehmen Sie die Änderungen vor der Aktualisierung:

> a | Klicken Sie auf Nein, um die Aktualisierung der Firmware abzubrechen.

> b | Klicken Sie auf Übernehmen.

> c | Klicken Sie auf die Schaltfläche Remote Console Switch Firmware aktualisieren. - oder - Um die Änderungen vor der Aktualisierung zu verwerfen, klicken Sie auf Ja.

> d | Das Dialogfeld Firmware aktualisieren wird angezeigt. Wählen Sie TFTP-Server als Quelle aus und geben Sie die IP-Adresse des TFTP-Servers (Trivial File Transfer Protocol), auf dem sich die Firmware befindet, sowie den Dateinamen und Verzeichnisort ein. - oder - Klicken Sie auf Dateisystem und durchsuchen Sie die Verzeichnisstruktur nach dem Speicherort der FLASH-Datei. Klicken Sie auf Öffnen.

> Abbildung 4‑13.Dialogfeld "Firmware aktualisieren" TFTP-Server
> Abbildung 4‑14.Dialogfeld "Firmware aktualisieren" Dateisystem

> 3 | Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisierung. Die Schaltfläche Aktualisierung wird inaktiv und eine Statusmeldung wird angezeigt.

> 4 | Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird eine Meldung mit der Aufforderung angezeigt, einen Neustart zu bestätigen. Die neue Firmware wird erst nach einem Neustart des Switch verwendet. Klicken Sie auf Ja, um den Remote Console Switch neu zu starten. Das Dialogfeld Firmware aktualisieren zeigt nun eine Statusmeldung an, einschließlich der Meldung, dass der Neustart abgeschlossen ist. - oder - Klicken Sie auf Nein, um den Neustart zu einem späteren Zeitpunkt auszuführen. Die neue Firmware kann erst nach einem Neustart verwendet werden.

> 5 | Klicken Sie auf Schließen, um das Fenster Firmware aktualisieren zu verlassen.

> WICHTIGER HINWEIS: | Fahren Sie den Remote Console Switch während der Aktualisierung nicht herunter.

> Sie können die Firmware für alle SIPs eines bestimmten Typs aktualisieren.
> So aktualisieren Sie mehrere SIPs gleichzeitig:

> 1 | Klicken Sie in der EVA auf das Register Extras. Das Dialogfeld Extras wird angezeigt.

> 2 | Klicken Sie auf die Schaltfläche SIP-Firmware aktualisieren. Das Dialogfeld SIP-Firmware aktualisieren wird angezeigt.

> 3 | Markieren Sie die Kontrollkästchen vor jedem SIP-Typ (PS/2, USB, Seriell (SRL) oder Sun), den Sie aktualisieren möchten.

> 4 | Klicken Sie auf Aktualisierung. Die Schaltfläche Aktualisierung wird inaktiv. Abhängig vom Status jeder SIP-Aktualisierung wird in der Statusspalte entweder "In Bearbeitung" oder "Erfolgreich beendet" angezeigt. Die Nachricht "Firmware-Aktualisierung läuft" wird so lange angezeigt, bis alle ausgewählten SIP-Typen aktualisiert sind.

> 5 | Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, werden Sie in einer Meldung aufgefordert, den Abschluss der Aktualisierung zu bestätigen. Sobald dies bestätigt wird, ist die Schaltfläche Aktualisierung wieder aktiv.

> 6 | Klicken Sie auf Schließen, um das Fenster Firmware aktualisieren zu verlassen.

> So aktualisieren Sie die Firmware für einzelne SIPs:

> 1 | Klicken Sie in der EVA auf das Register Einstellungen.

> 2 | Klicken Sie unter Versionen in der linken Spalte der EVA auf die Unterkategorie SIPs.

> 3 | Klicken Sie auf die Dropdown-Liste ID und wählen Sie ein SIP aus, dessen Firmware-Informationen Sie anzeigen möchten. Die in der Dropdown-Liste angezeigten IDs sind eine Kombination von EID und entweder Server- oder Switch-Namen, je nachdem, was mit dem SIP verbunden ist. Wenn das SIP an keine Einheit angeschlossen ist, wird in der Dropdown-Liste Keine angezeigt. Sobald Sie eine Auswahl getroffen haben, werden im Feld Informationen die Firmware-Informationen angezeigt.

> 4 | Vergleichen Sie die aktuellen Informationen mit denen im Feld Firmware verfügbar, um die verfügbare Firmware-Aktualisierung für das SIP anzuzeigen. (Sie können die Firmware auch laden, wenn die aktuelle Version mit der verfügbaren Version identisch ist. In manchen Fällen kann das SIP auf eine ältere, kompatible Version heruntergestuft werden.)

> 5 | Klicken Sie auf die Schaltfläche Firmware laden.

> 6 | Die Firmware-Aktualisierung beginnt. Während der Aktualisierung wird unterhalb des Felds Firmware verfügbar eine Statusmeldung angezeigt und die Schaltfläche Firmware laden wird inaktiv. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird eine Meldung angezeigt, dass die Aktualisierung erfolgreich war.

> 7 | Wiederholen Sie die Schritte 2 - 6 für alle SIPs, die einzeln aktualisiert werden sollen.

> 8 | Klicken Sie abschließend auf OK.