> Ordinateurs contrôleurs de domaine
> La hiérarchie de domaines est associée à une hiérarchie d’ordinateurs contrôleurs de domaine où AD fournit des services LDAP. Chaque domaine peut posséder plusieurs contrôleurs de domaine pairs et peut être également réparti sur plusieurs sites. La gamme de commutateurs de consoles distantes de Dell est conçue pour prendre en charge ces deux aspects d’AD. Le DNS détermine les coordonnées réseau de chaque contrôleur de domaine de manière à ce que les commutateurs de consoles distantes de Dell puissent facilement faire face aux situations dans lesquelles certains contrôleurs de domaine ne sont pas disponibles sur le réseau. Les données SRV DNS sont alors utilisées afin que les commutateurs de consoles distantes de Dell tentent toujours de contacter en premier les contrôleurs de domaine les plus près, selon les paramètres administratifs configurés dans les données SRV.