> Lista de verificación para la instalación rápida de conmutadores de consola remota
> La siguiente lista presenta una breve descripción de los pasos necesarios para instalar y configurar el sistema del conmutador de consola remota. Cada uno de estos pasos se explica con detalle en los distintos apartados de la guía del usuario de OSCAR ® y del hardware del conmutador de consola remota, y de la guía del usuario del Remote Console Switch Software.

> NOTA: | El Remote Console Switch Software puede usarse para administrar los conmutadores de consola remota A1000R y A2000R de Avocent®. Por lo tanto, todos los procedimientos descritos en este documento hacen referencia tanto al conmutador de consola remota como a los conmutadores de consola remota de Avocent. Las excepciones se indican donde sea pertinente.

> NOTA: | Asegúrese de que todos los conmutadores de consola remota se hayan actualizado con la versión más reciente del firmware. Para obtener información acerca de la actualización del firmware del conmutador de consola remota, consulte “Actualización del firmware” en la página 78.

> Para instalar el conmutador de consola remota: (consulte la guía del usuario de OSCAR® y del hardware del conmutador de consola remota)

> 1 | Ajuste la aceleración del ratón de cada servidor a Lenta o Ninguna.

> 2 | Instale el hardware del conmutador de consola remota y conecte un SIP (Server Interface Pod) o un AVRIQ de Avocent® a cada servidor o conmutador interconectado. Conecte cada SIP o AVRIQ de Avocent al conmutador de consola remota con cableado CAT 5 y conecte los conectores del teclado, el monitor y el ratón al puerto analógico del conmutador de consola remota.

> 3 | Conecte un terminal al puerto de configuración (serie) del panel posterior del conmutador de consola remota y configure la red (defina la velocidad y el tipo de direcciones de la red). La dirección IP se puede configurar aquí o desde el Remote Console Switch Software. Dell recomienda el uso de una dirección IP estática para facilitar la configuración.

> 4 | Mediante la configuración del puerto local, introduzca todos los nombres de servidor a través de la interfaz de configuración en pantalla e informe de actividad (OSCAR®).

> NOTA: | En los conmutadores de consola 2161DS-2 y 4161DS, puede modificar los nombres desde la categoría de Servidores o desde el Panel de administración del equipo. Para obtener más información, consulte “Modificación del nombre de un servidor” en la página 74.

> Para instalar el Remote Console Switch Software: (consulte la sección Instalación de esta guía)

> 1 | Instale el Remote Console Switch Software en todas las estaciones de trabajo cliente.

> 2 | Inicie el Remote Console Switch Software desde una de las estaciones de trabajo cliente.

> 3 | Haga clic en el botón de tareas Nuevo Conmutador de consola remota para agregar el nuevo conmutador a la base de datos del Remote Console Switch Software. Si configuró la dirección IP como se especificó anteriormente, seleccione Sí, el producto dispone de una dirección IP; en caso contrario, seleccione No, el producto no dispone de una dirección IP. El Remote Console Switch Software encontrará el conmutador de consola remota y todos los SIP conectados a él. Estos nombres aparecen en el Explorador.

> NOTA: | Además de agregar y administrar conmutadores de consola remota de Dell mediante el Remote Console Switch Software, también puede agregar y administrar conmutadores A1000R y A2000R de Avocent®.

> 4 | Utilice el Explorador para configurar las propiedades y agrupar servidores como se desee en ubicaciones, sitios y carpetas.

> 5 | Cree cuentas de usuario por medio del Panel de administración del equipo.

> 6 | Una vez que haya configurado una estación de trabajo cliente, seleccione Archivo - Base de datos - Guardar para guardar una copia de la base de datos con todos los valores de configuración.

> 7 | En la segunda estación de trabajo cliente, haga clic en Archivo - Base de datos - Cargar y busque el archivo guardado. Seleccione el archivo y haga clic en Cargar.

> 8 | Si el usuario local (a través de OSCAR®) agrega, elimina o cambia el nombre de cualquier SIP después de la carga de este archivo, puede volver a sincronizar la base de datos local con OSCAR® haciendo clic en el botón de tareas Administrar Conmutador de consola remota y, a continuación, en el botón Resincronización de la ficha Configuración - Servidores.

> 9 | Para controlar un servidor conectado, selecciónelo en el Explorador y haga clic en el botón de tareas Conectar video para iniciar una sesión de servidor en el Visor.

> 10 | Ajuste la resolución (seleccione Vista - Escala manual) y la calidad (seleccione Herramientas - Ajuste manual del video) del video del servidor en el Visor.