> Installation der Remote Console Switch Software
> Die Remote Console Switch Software kann auf Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP und Linux Plattformen installiert werden. Befolgen Sie diese Anweisungen, um die Remote Console Switch Software auf der gewünschten Plattform zu installieren.
> Installation unter Windows 2000, 2003 oder XP:

> 1 | Legen Sie die CD-ROM mit der Remote Console Switch Software in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Wenn die automatische Wiedergabe unterstützt wird und aktiviert ist, startet das Installationsprogramm automatisch. - oder - Wenn Ihr System die automatische Wiedergabe nicht unterstützt, stellen Sie das Standardlaufwerk auf den Buchstaben des CD-ROM-Laufwerks ein und führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Installationsprogramm zu starten (hierbei "Laufwerk" mit dem Buchstaben des CD-ROM-Laufwerks ersetzen):

> Laufwerk:\WIN32\SETUP.EXE.

> 2 | Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

> Installation unter Linux:

> 1 | Legen Sie die CD-ROM mit der Remote Console Switch Software in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.

> 2 | Wenn die automatische Bereitstellung unterstützt wird und aktiviert ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort. - oder - Wenn Ihr System die automatische Bereitstellung nicht unterstützt:

> Stellen Sie den CD-ROM-Datenträger bereit, indem Sie folgenden Befehl ausführen:
> mount -t iso9660 -ro mode=0555 <Gerät> <Bereitstellungspunkt>
> Ersetzen Sie "Gerät" durch den Namen der CD-ROM in Ihrem Rechner und "Bereitstellungspunkt" durch den Namen des gewünschten Bereitstellungspunkts. Beispiel: Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ein CD-ROM-Laufwerk bereitzustellen, das die zweite IDE-Einheit auf /mnt ist:
> mount -t iso9660 -ro mode=0555 /dev/hdb/mnt

> 3 | Führen Sie den folgenden Befehl in einem Terminal aus, um das Arbeitsverzeichnis auf den Bereitstellungspunkt zu ändern:

> cd /mnt

> 4 | Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Installationsprogramm zu starten:

> sh./linux/setup.bin
> Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.