> Accès au commutateur de consoles distantes
> Lorsque vous cliquez sur l’onglet Commutateurs de consoles distantes, une liste des commutateurs actuellement définis dans la base de données locale s’affiche. Pour accéder à un commutateur de consoles distantes, vous devez tout d’abord vous y connecter en saisissant un nom d’utilisateur et un mot de passe. Par défaut, le nom d’utilisateur est Admin (sensible à la casse) sans mot de passe. Une fois que vous vous êtes connecté à un commutateur particulier, le Remote Console Switch Software stocke le nom d’utilisateur et le mot de passe dans la mémoire cache pendant la durée de la session.

> NOTA : | Vous pouvez effacer les informations de connexion et vous connecter à nouveau sous un autre nom d’utilisateur et mot de passe ; pour ce faire, cliquez sur Outils – Effacer les informations de connexion.

> Figure 3?8.?Onglet d’affichage Commutateurs de consoles distantes sélectionné
> Connexion à un commutateur de consoles distantes :

> 1 | Cliquez sur l’onglet Commutateurs de consoles distantes de l’explorateur.

> 2 | Cliquez deux fois sur un commutateur de consoles distantes particulier dans la liste de sélection d’unité. -ou- Sélectionnez un commutateur de consoles distantes dans la liste de sélection d’unité, puis cliquez sur le bouton Gérer le commutateur de consoles distantes de la barre de tâches. -ou- Cliquez sur un commutateur de consoles distantes particulier avec le bouton droit de la souris dans la liste de sélection d’unité. Un menu contextuel s’affiche. Sélectionnez Gérer le commutateur de consoles distantes. -ou- Cliquez sur un commutateur de consoles distantes particulier dans la liste de sélection d’unité puis appuyez sur <Entrée>.

> 3 | Une fenêtre vous invitant à vous identifier s’affiche. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Si vous accédez au gestionnaire de consoles distantes pour la première fois ou si vous ne lui avez pas attribué de nom d’utilisateur ou de mot de passe, saisissez le nom d’utilisateur par défaut, Admin (sensible à la casse), sans mot de passe.

> 4 | Cliquez sur OK pour accéder au commutateur de consoles distantes. Le panneau de gestion est alors lancé. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Gestion du commutateur de consoles distantes » à la page 61. -ou- Cliquez sur Annuler pour quitter sans vous connecter.

> Recherche d’un commutateur de consoles distantes dans le système :

> 1 | Cliquez sur l’onglet Commutateurs de consoles distantes et insérez le curseur dans la boîte de texte Rechercher.

> 2 | Saisissez l’information recherchée. Il peut s’agir d’un nom de commutateur de consoles distantes ou de toute autre information contenue dans les autres colonnes des listes de sélection d’unité telle que Type, Emplacement ou adresse IP.

> 3 | Cliquez sur le bouton Rechercher. Les résultats s’affichent dans la liste des unités.

> 4 | Consultez les résultats de la recherche. -ou- Cliquez sur le bouton Effacer les résultats pour afficher de nouveau l’ensemble de la liste.

> Recherche automatique par saisie dans la liste des unités

> 1 | Cliquez sur l’onglet Commutateurs de consoles distantes.

> 2 | Commencez à saisir les premiers caractères du nom d’un commutateur de consoles distantes. La barre de sélection se déplace jusqu’au premier commutateur de consoles distantes dont le nom commence par ces caractères. Si vous vous arrêtez pendant une seconde ou plus entre deux caractères, la fonction se remet à zéro et vous pouvez commencer à saisir les premiers caractères du commutateur de consoles distantes suivant.