> Sous-catégorie SIP
> La sous-catégorie SIP vous permet d’afficher les informations de version et de mettre à jour tous les câbles SIP du système. De plus, elle vous permet de réinitialiser les câbles SIP connectés aux commutateurs montés en cascade.
> Pour de plus amples informations sur la mise à jour des SIP, reportez-vous à la section « Mise à jour du firmware » à la page 79.
> Figure 4?12.?Boîte de dialogue SIP – Commutateur de consoles 2161DS-2

> NOTA : | Le champ Fournisseur et le bouton Réinitialiser le SIP ne s’affichent pas lors de la gestion des commutateurs de consoles distantes A1000R et A2000R d’Avocent.