> Réinitialisation d’un SIP
> Si un commutateur monté en cascade n’est pas reconnu par un commutateur de consoles distantes, la réinitialisation du câble SIP reliant le commutateur monté en cascade au commutateur de consoles distantes peut s’avérer nécessaire. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Réinitialiser leSIP dans la sous-catégorie SIP.

> NOTA : | Des câbles SIP de type PS/2 et USB sont disponibles. Le commutateur de consoles distantes est également compatible avec tous les câbles AVRIQ d’Avocent, y compris les câbles AVRIQ pour équipement de série ou Sun.

> NOTA : | Le bouton Réinitialiser le SIP est uniquement activé lorsqu’un câble SIP de type PS/2 est sélectionné et qu’aucune mise à jour de firmware n’est en cours.

> NOTA : | Le bouton Réinitialiser le SIP ne s’affiche pas lors de la gestion des commutateurs de consoles distantes A1000R et A2000R d’Avocent.

> NOTA : | Cette procédure ne s’applique que si un câble SIP PS/2 est relié à un commutateur monté en cascade au sein de votre système. Dans ce cas, la réinitialisation du câble SIP peut s’avérer nécessaire lorsque le commutateur monté en cascade n’est pas reconnu.

> NOTA : | Si vous effectuez une réinitialisation alors que le commutateur de consoles distantes est relié directement au serveur et non pas à un commutateur assemblé, il est possible que la souris et le clavier ne répondent plus. Dans ce cas, le serveur cible doit être redémarré.

> Réinitialisation d’un câble SIP :

> 1 | Cliquez sur la sous-catégorie SIP sous Versions dans la colonne gauche du panneau de gestion du matériel.

> 2 | Sélectionnez le câble SIP que vous souhaitez réinitialiser dans la liste déroulante ID.

> 3 | Cliquez sur Réinitialiser le SIP. Un message vous indique que cette fonction est réservée aux commutateurs montés en cascade et que la réinitialisation du câble SIP peut nécessiter le redémarrage du serveur.

> 4 | Cliquez sur Oui pour continuer. -ou- Cliquez sur Non pour revenir à la sous-catégorie SIP.