> Restablecimiento de un SIP
> En aquellos casos en los que el conmutador de consola remota no reconozca un conmutador interconectado, puede ser necesario restablecer el SIP que conecta el conmutador interconectado al conmutador de consola remota. Esta operación puede realizarse con el botón Restablecer SIP de la subcategoría SIPs.

> NOTA: | Hay SIP PS/2 y USB disponibles. Además, el conmutador de consola remota es compatible con todos los AVRIQ de Avocent, incluidos los AVRIQ Sun y serie.

> NOTA: | El botón Restablecer SIP sólo se activa cuando el tipo de SIP es PS/2 y cuando no hay una actualización del firmware en curso.

> NOTA: | El botón Restablecer SIP no aparece cuando se administran los conmutadores de consola remota A1000R y A2000R de Avocent.

> NOTA: | Este procedimiento solamente se puede utilizar cuando el sistema del conmutador de consola remota dispone de un SIP PS/2 acoplado a un conmutador interconectado. En estos casos, puede ser necesario restablecer el SIP cuando el conmutador interconectado no se reconozca.

> NOTA: | En caso de que el conmutador de consola remota esté conectado directamente a un servidor y no a un conmutador interconectado, puede ser que el ratón o el teclado dejen de responder al realizar un restablecimiento. Cuando esto ocurra, debe reiniciarse el servidor de destino.

> Para restablecer un SIP:

> 1 | Seleccione la subcategoría SIPs de la categoría Versiones en la columna izquierda del Panel de administración del equipo.

> 2 | En la lista ID, seleccione el SIP que desee restablecer.

> 3 | Haga clic en Restabl. Aparece un mensaje para advertirle de que esta función es sólo para conmutadores interconectados y que al restablecer el SIP puede que sea necesario reiniciar el servidor.

> 4 | Haga clic en Sí para continuar. -o- Haga clic en No para volver a la subcategoría SIPs.