> Domain Controller-Computer
> In Verbindung mit der Domänenhierarchie besteht eine entsprechende Hierarchie von Domain Controller-Computern, auf denen AD LDAP-Dienste bereitstellt. Jede Domäne kann über mehrere Peer-Domain Controller verfügen und über verschiedene geografische Standorte verteilt sein. Die Produktreihe der Dell Remote Console Switches ist darauf ausgelegt, diese beiden Aspekte von AD zu unterstützen. DNS wird dazu verwendet, die Netzwerkkoordinaten eines jeden Domain Controllers zu bestimmen, so dass die Dell Remote Console Switches Situationen, in denen bestimmte Domain Controller nicht im Netzwerk zur Verfügung stehen, problemlos bewältigen können. Zu diesem Zweck werden DNS-SRV-Einträge verwendet, damit die Dell Remote Console Switches immer zuerst versuchen, alternative Domain Controller am "nächstgelegenen" Standort zu kontaktieren - in Abhängigkeit von in den SRV-Einträgen konfigurierten Verwaltungseinstellungen.