> Activation et configuration SNMP
> SNMP est un protocole utilisé pour transmettre les informations de gestion entre les applications de gestion du réseau et les commutateurs de consoles distantes. Les autres gestionnaires SNMP peuvent communiquer avec le commutateur de consoles distantes en accédant à la base de données MIB-II et à la partie publique de la base de données MIB de l’entreprise. Lorsque vous sélectionnez la catégorie SNMP pour la première fois, le panneau de gestion récupère les paramètres SNMP de l’unité.
> Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez saisir les informations relatives au réseau et les chaînes de communauté. Vous pouvez également désigner quelles stations peuvent gérer le commutateur de consoles distantes et recevoir des interruptions SNMP du commutateur. Pour de plus amples informations sur les interruptions, reportez-vous à la section « Activation d’interruptions SNMP individuelles » à la page 72 de ce chapitre. Si vous cochez la case Activer SNMP, l’unité répond aux demandes SNMP par la voie UDP 161.

> NOTA : | Le panneau de gestion du matériel n’utilise pas un SNMP standard pour contrôler les commutateurs et donc n’utilise pas la voie UDP 161. Le panneau de gestion du matériel utilise un protocole propriétaire sécurisé pour communiquer avec les commutateurs de consoles distantes par une voie de réseau différente.

> Figure 4?7.?Boîte de dialogue Configuration SNMP
> Configuration des paramètres SNMP généraux :

> 1 | Cliquez sur la catégorie SNMP dans la colonne gauche du panneau de gestion du matériel.

> 2 | Cochez la case Activer SNMP pour permettre au commutateur de consoles distantes de répondre aux demandes SNMP par la voie UDP 161.

> 3 | Saisissez le nom de domaine entièrement qualifié du système dans le champ Nom ainsi qu’une description et des coordonnées dans la section Système.

> 4 | Saisissez les noms de communauté des champs Lire, Écrire et Interruption. Ceux-ci précisent les chaînes de communauté qui doivent être utilisées dans les actions SNMP. Les chaînes Lire et Écrire ne s’appliquent qu’au SNMP par la voie UDP 161 et servent de mot de passe protégeant l’accès au commutateur de consoles distantes. Elles comportent jusqu’à 64 caractères.

> 5 | Ajoutez jusqu’à quatre stations de gestion autorisées à gérer ce commutateur de consoles distantes ou laissez le champ vierge pour permettre à toutes les stations de gérer le commutateur.

> a | Cliquez sur le bouton Ajouter pour définir un gestionnaire autorisé. La boîte de dialogue Gestionnaire autorisé s’affiche.

> b | Saisissez l’adresse IP de la station de gestion que vous souhaitez ajouter.

> c | Cliquez sur OK pour ajouter une station de gestion.

> 6 | Ajoutez jusqu’à quatre stations de gestion auxquelles ce commutateur de consoles distantes peut envoyer des interruptions dans le champ Destinations des interruptions.

> a | Cliquez sur Ajouter pour définir une destination d’interruption. La boîte de dialogue Destination des interruptions s’affiche.

> b | Saisissez l’adresse IP de la destination d’interruption que vous souhaitez ajouter.

> c | Cliquez sur OK pour ajouter une destination d’interruption.

> 7 | Pour enregistrer les paramètres et fermer la fenêtre, cliquez sur OK. -ou- Cliquez sur Appliquer pour enregistrer la configuration et maintenir la fenêtre ouverte. -ou- Cliquez sur Annuler pour quitter la fenêtre sans enregistrer les modifications.