> Annexe C : Voies TCP
> Le visualiseur de session vidéo communique avec le commutateur 2161DS via les voies TCP 8192 et 2068. Les données vidéo numérisées sont envoyées par la voie TCP/UDP 8192. Les données cryptées de clavier et de souris sont envoyées par la voie 2068. Le panneau de gestion du matériel communique avec le commutateur 2161DS via la voie TCP/UDP 3211. Toutes les données des voies 2068 et 3211 sont cryptées à l’aide du protocole de cryptage SSL (secure socket layer).
> Le commutateur 2161 DS conserve la base de données de comptes et d’autorisations utilisateurs. Le visualiseur de session vidéo réalise l’authentification des utilisateurs par la voie cryptée 2068. Le panneau de gestion du matériel réalise l’authentification des utilisateurs par la voie cryptée 3211.
> Figure C?1.?Communication par la voie TCP

> NOTA : | Les voies TCP/IP sont fixes et ne peuvent pas être modifiées.