> Activación y configuración del SNMP
> El protocolo SNMP se utiliza para comunicar la información de administración entre las aplicaciones de administración de red y los conmutadores de consola remota. Otros sistemas de administración SNMP pueden comunicarse con el conmutador de consola remota mediante el acceso a la MIB-II y a la parte pública de la MIB empresarial. Cuando seleccione la categoría SNMP por primera vez, el Panel de administración del equipo recuperará los parámetros SNMP desde la unidad.
> En este cuadro de diálogo puede escribir información del sistema y cadenas de comunidad. También puede determinar qué estaciones de trabajo pueden administrar el conmutador de consola remota y recibir interrupciones SNMP del conmutador. Para obtener más información sobre las interrupciones, consulte “Activación de interrupciones SNMP individuales” en la página 71 en este capítulo. Si marca la casilla de verificación Activar SNMP, la unidad responderá a las solicitudes SNMP por el puerto UDP 161.

> NOTA: | El Panel de administración del equipo no utiliza el protocolo SNMP estándar para controlar los conmutadores, y por lo tanto no hace uso del puerto UDP161. En su lugar, utiliza un protocolo seguro y patentado para comunicarse con los conmutadores de consola remota a través de otro puerto de red.

> Figura 4.7. Cuadro de diálogo Configuración del SNMP
> Para configurar los parámetros generales del SNMP:

> 1 | Seleccione la categoría SNMP en la columna izquierda del Panel de administración del equipo.

> 2 | Haga clic en la casilla de verificación Activar SNMP para que el conmutador de consola remota responda a las solicitudes de SNMP a través del puerto UDP 161.

> 3 | Escriba el nombre de dominio completo del sistema en el campo Nombre, así como una persona de contacto para el nodo en la sección Sistema.

> 4 | Escriba los nombres de comunidad Leer, Escribir e Interrupción. Estos datos especifican las cadenas de comunidad que deben utilizarse en las operaciones de SNMP. Las cadenas Leer y Escribir sólo se utilizan en la comunicación SNMP a través del puerto UDP 161 y sirven como contraseñas que protegen el acceso al conmutador de consola remota. Los valores pueden tener una longitud máxima de 64 caracteres.

> 5 | Agregue hasta cuatro estaciones de trabajo de administración que estén autorizadas a administrar este conmutador de consola remota o deje el campo vacío si desea que cualquier estación pueda administrarlo.

> a | Haga clic en Agregar para definir un administrador permitido. Aparece el cuadro de diálogo Administradores permitidos.

> b | Escriba la dirección IP de la estación de administración que desee agregar.

> c | Haga clic en Aceptar para agregar una estación de administración.

> 6 | En el campo Destino de interrupciones agregue hasta cuatro estaciones de trabajo de administración a las que el conmutador de consola remota enviará interrupciones.

> a | Haga clic en Agregar para definir un destino de interrupción. Aparece el cuadro de diálogo Destinos de interrupción.

> b | Escriba la dirección IP del destino de interrupción que desee agregar.

> c | Haga clic en Aceptar para agregar un destino de interrupción.

> 7 | Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cerrar la ventana. -o- Haga clic en Aplicar para guardar la configuración y permanecer en la ventana abierta. -o- Haga clic en Cancelar para salir de la ventana sin guardar los cambios.