> Liste de vérification de l’installation rapide du commutateur de consoles distantes
> La liste suivante est une présentation des étapes à suivre pour installer et configurer le système de commutateur de consoles distantes. Chacune de ces étapes est expliquée en détail dans des parties distinctes du guide de l’utilisateur du matériel du commutateur de consoles distantes et d’OSCAR® et du guide de l’utilisateur du Remote Console Switch Software.

> NOTA : | Le Remote Console Switch Software vous permet de gérer les commutateurs de consoles distantes A1000R et A2000R d’Avocent®. Toutes les procédures indiquées dans ce document concernent donc le commutateur de consoles distantes et les commutateurs de consoles distantes d’Avocent. Les exceptions sont signalées, le cas échéant.

> NOTA : | Assurez-vous que tous vos commutateurs de consoles distantes ont été mis à jour avec la dernière version du firmware. Pour plus d’informations sur la mise à jour du firmware des commutateurs de consoles distantes, reportez-vous à la section « Mise à jour du firmware » à la page 79.

> Installation du commutateur de consoles distantes : (consultez le guide de l’utilisateur d’OSCAR® et du commutateur de consoles distantes)

> 1 | Réglez l’accélération de la souris pour chaque serveur sur Lent ou Aucune.

> 2 | Installez le commutateur de consoles distantes et connectez un câble SIP (Server Interface Pod) ou AVRIQ d’Avocent® à chaque serveur ou commutateur monté en cascade. Connectez chaque câble SIP ou AVRIQ d’Avocent au commutateur de consoles distantes à l’aide d’un câble CAT 5 et connectez les connecteurs de clavier, de moniteur et de souris aux voies analogiques du commutateur de consoles distantes.

> 3 | Connectez un terminal à la voie de configuration (série) située sur le panneau arrière du commutateur et effectuez la configuration du réseau (choisissez la vitesse du réseau et le type d’adresse). L’adresse IP peut être configurée à cet endroit ou à partir du Remote Console Switch Software. Afin de faciliter la configuration, Dell recommande l’utilisation d’une adresse IP statique.

> 4 | À partir de la configuration de voie locale, entrez tous les noms de serveurs par l’intermédiaire de l’interface de configuration et de suivi d’activité à l’écran (OSCAR®).

> NOTA : | Vous pouvez modifier les noms des serveurs des commutateurs 2161DS-2 et 4161DS à partir de la catégorie Serveurs ou du panneau de gestion du matériel. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Modification d’un nom de serveur » à la page 75.

> Installation du Remote Console Switch Software : (Consultez la section Installation du présent guide).

> 1 | Installez le Remote Console Switch Software sur chaque station de travail client.

> 2 | Lancez le Remote Console Switch Software à partir d’une station de travail client.

> 3 | Cliquez sur le bouton Nouveau commutateur de consoles distantes de la barre des tâches afin d’ajouter un nouveau commutateur à la base de données du Remote Console Switch Software. Si vous avez configuré l’adresse IP comme décrit ci-dessus, sélectionnez l’option Oui, le produit possède déjà une adresse IP ; sinon, sélectionnez l’option Non, le produit ne possède pas d’adresse IP. Le Remote Console Switch Software détecte le commutateur de consoles distantes et tous les SIP qui lui sont reliés. Ces noms s’affichent dans l’explorateur.

> NOTA : | Vous pouvez non seulement ajouter et gérer des commutateurs de consoles distantes de Dell à l’aide du Remote Console Switch Software, mais vous pouvez également ajouter et gérer des commutateurs A1000R et A2000R d’Avocent®.

> 4 | Configurez les propriétés et les groupes de serveurs comme vous le désirez dans les emplacements, les sites ou les dossiers de l’explorateur.

> 5 | Créez des comptes utilisateurs grâce au panneau de gestion du matériel.

> 6 | Une fois que l’une des stations de travail client est configurée, sélectionnez Fichier – Base de données – Enregistrer pour enregistrer un exemplaire de la base de données avec tous ses paramètres.

> 7 | À partir de la deuxième station de travail client, cliquez sur Fichier – Base de données – Charger et naviguez afin de trouver le fichier que vous avez enregistré. Sélectionnez le fichier et cliquez sur Charger..

> 8 | Si l’utilisateur local (par l’intermédiaire d’OSCAR®) ajoute, supprime ou renomme un câble SIP après le chargement du fichier, vous pouvez resynchroniser la base de données locale à l’aide d’OSCAR® en cliquant sur le bouton Gérer le commutateur de consoles distantes de la barre des tâches puis sur le bouton Resynchronisation situé sous l’onglet Paramètres – Serveurs.

> 9 | Pour contrôler un serveur relié, sélectionnez-le dans l’explorateur et cliquez sur le bouton Connecter vidéo pour lancer une session de serveur dans le visualiseur.

> 10 | Réglez la résolution (sélectionnez Affichage – Mise à l’échelle manuelle) et la qualité (sélectionnez Outils – Réglage vidéo manuel) de la vidéo du serveur à partir du visualiseur.