> Schnellinstallations-Checkliste des Remote Console Switch
> Die folgende Liste bietet eine Übersicht über die notwendigen Schritte für Setup und Konfiguration Ihres Remote Console Switch-Systems. Jeder einzelne Schritt wird detailliert in gesonderten Abschnitten im Remote Console Switch Hardware und OSCAR® Benutzerhandbuch sowie im Benutzerhandbuch für die Remote Console Switch Software erläutert.

> HINWEIS: | Die Remote Console Switch Software kann zur Verwaltung von Avocent® A1000R und A2000R Remote Console Switches eingesetzt werden. Daher gelten alle in diesem Dokument beschriebenen Vorgänge sowohl für den Remote Console Switch als auch für Avocent Remote Console Switches. Ausnahmen werden entsprechend hervorgehoben.

> HINWEIS: | Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Remote Console Switches auf die aktuelle Firmware-Version aktualisiert wurden. Weitere Informationen zur Aktualisierung der Firmware von Remote Console Switches finden Sie unter "Aktualisieren der Firmware" auf Seite 77.

> So richten Sie den Remote Console Switch ein: (Siehe Remote Console Switch Hardware und OSCAR® Benutzerhandbuch)

> 1 | Stellen Sie die Mausbeschleunigung auf jedem Server auf Langsam oder Keine ein.

> 2 | Installieren Sie die Remote Console Switch Hardware und schließen Sie ein Server Interface Pod (SIP) oder Avocent® AVRIQ an jeden Server oder gestuften Switch an. Schließen Sie alle SIPs oder Avocent AVRIQs über CAT5-Kabel an den Remote Console Switch an und schließen Sie die Tastatur-, Monitor- und Mausstecker an den Analogport des Remote Console Switch an.

> 3 | Schließen Sie ein Terminal an den seriellen Konfigurationsport auf der Rückseite des Remote Console Switch an und richten Sie die Netzwerkkonfiguration ein (Netzwerkgeschwindigkeit und Adressentyp). Die IP-Adresse kann hier oder über die Remote Console Switch Software eingestellt werden. Zur einfacheren Konfiguration empfiehlt Dell die Verwendung einer statischen IP-Adresse.

> 4 | Geben Sie unter Verwendung der lokalen Portkonfiguration alle Servernamen über die OSCAR®-Schnittstelle ein (On-Screen-Konfiguration und -Ereignisprotokoll).

> HINWEIS: | Bei 2161DS-2 und 4161DS Console Switches können die Namen über die Kategorie Server oder über die EVA geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Ändern eines Servernamens" auf Seite 73.

> So richten Sie die Remote Console Switch Software ein: (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Installation dieser Bedienungsanleitung.)

> 1 | Installieren Sie die Remote Console Switch Software auf jeder Client-Workstation.

> 2 | Starten Sie die Remote Console Switch Software auf einer Client-Workstation.

> 3 | Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Remote Console Switch, um den neuen Switch der Remote Console Switch Software-Datenbank hinzuzufügen. Wenn Sie die IP-Adresse wie oben beschrieben konfiguriert haben, wählen Sie Ja, das Produkt hat eine IP-Adresse. Andernfalls wählen Sie Nein, das Produkt hat keine IP-Adresse. Die Remote Console Switch Software erkennt den Remote Console Switch und alle angeschlossenen SIPs. Diese Namen werden im Explorer angezeigt.

> HINWEIS: | Sie können unter Verwendung der Remote Console Switch Software sowohl Dell Remote Console Switches als auch Avocent® A1000R und A2000R Switches hinzufügen und verwalten.

> 4 | Verwenden Sie den Explorer, um Eigenschaften festzulegen und Server wie erforderlich nach Aufstellungsorten, Standorten oder Verzeichnissen zu gruppieren.

> 5 | Erstellen Sie über die EVA Benutzerkonten.

> 6 | Sobald eine Client-Workstation eingerichtet ist, wählen Sie Datei - Datenbank - Speichern, um eine Kopie der Datenbank mit allen Einstellungen zu speichern.

> 7 | Klicken Sie bei der zweiten Client-Workstation auf Datei - Datenbank - Laden und suchen Sie nach der zuvor gespeicherten Datei. Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf Laden.

> 8 | Wenn ein lokaler Benutzer SIPs (über OSCAR®) hinzufügt, löscht oder umbenennt, nachdem Sie die Datei geladen haben, können Sie die lokale Datenbank mithilfe von OSCAR® neu synchronisieren, indem Sie auf die Taskschaltfläche Remote Console Switch verwalten und dann auf die Schaltfläche Resynchronisation im Register Einstellungen - Server klicken.

> 9 | Um einen angeschlossenen Server zu steuern, wählen Sie ihn im Explorer aus und klicken Sie auf die Taskschaltfläche Video verbinden, um eine Server-Sitzung im Viewer zu starten.

> 10 | Stellen Sie die Auflösung (durch Auswahl von Ansicht - Manuelle Skalierung) und Qualität (durch Auswahl von Extras - Manuelle Monitoranpassung) des Server-Bildschirms im Viewer ein.