> Ändern von globalen Netzwerk- und Sitzungsparametern
> Mit der Kategorie Global können Sie den Produkttyp, die Seriennummer und die Spracheinstellungen für den Remote Console Switch anzeigen. Wenn Sie die Unterkategorie Netzwerk auswählen, können Sie die Netzwerkeinstellungen einschließlich IP-Adresse, Subnetmaske, Gateway und LAN-Geschwindigkeit ändern. Über die Kategorie Netzwerk können Sie außerdem für Verbindungen, bei denen DHCP unterstützt wird, DHCP aktivieren oder deaktivieren.
> Die Unterkategorie Sitzungen dient der Steuerung von Videositzungen.
> Durch Aktivieren der Option Timeout für die Videositzung können Sie festlegen, dass der Remote Console Switch eine inaktive Videositzung nach einer bestimmten Anzahl von Minuten schließt. Über die Option Timeout der exklusiven Videositzung können Sie die Zeitdauer (5 - 120 Sekunden) bestimmen, während der eine Trennungswarnmeldung angezeigt wird, bevor eine Videositzung getrennt wird. Weitere Informationen zum Trennen von Sitzungen finden Sie unter "Trennen von Sitzungen" auf Seite 45. Wird diese Option nicht aktiviert, werden Sitzungen ohne Warnung getrennt.
> Mithilfe der Option Verschlüsselungsstufen können Sie die Verschlüsselungsart bestimmen, die für Video-, Tastatur- und Maussitzungen verwendet werden soll. Wenn eine neue Client-Verbindung angefordert wird, können Sie mehrere Methoden auswählen. Der Remote Console Switch verwendet die höchste aktivierte Verschlüsselungsmethode.
> Die Optionen unter Verbindung teilen zeigen an, welche Teilungsoptionen aktiviert sind. Die Optionen Teilungs-Modus aktivieren, Automatisches Teilen, Exklusive Verbindungen und Getarnte Verbindungen werden als markiert angezeigt, wenn die jeweilige Option aktiviert ist. Die Optionen Automatisches Teilen, Exklusive Verbindungen und Getarnte Verbindungen sind nur verfügbar, wenn Teilungs-Modus aktivieren ausgewählt ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Teilen der Verbindung" auf Seite 46.
> Die Option Timeout der Eingabekontrolle steuert die Zeitdauer, die zwischen Eingaben in einer aktiven Sitzung liegen darf, bevor eine andere Sitzung die Steuerung übernimmt. Es können Werte zwischen 1 und 50 Zehntelsekunden eingegeben werden. Die Option ist nur verfügbar, wenn der Teilungs-Modus aktiviert ist.

> HINWEIS: | Änderungen an den Sitzungsparametern werden nicht auf bestehende Verbindungen angewendet, sondern treten erst bei zukünftigen Verbindungsanforderungen in Kraft.

> Abbildung 4‑2.Dialogfeld "Global - Sitzungen" - 2161DS-2 Console Switch

> HINWEIS: | Einstellungen für exklusive Timeouts, Videoverschlüsselung und das Teilen von Verbindungen können für Avocent A1000R und A2000R Remote Console Switches nicht konfiguriert werden.