> Anzeigen und Konfigurieren von gestuften Switch-Verbindungen
> Mit der Kategorie Gestufte Switches können Sie die gestuften Switches in Ihrem System, die SIP-EID-Nummern und den Switch-Typ anzeigen.
> So konfigurieren Sie eine kaskadierte Switch-Verbindung:

> 1 | Klicken Sie in der linken Spalte der EVA auf die Kategorie Gestufte Switches.

> 2 | Klicken Sie auf die Switch-Dropdown-Liste neben der EID des SIP, das konfiguriert werden soll und wählen Sie den Switch-Typ aus, der zugewiesen werden soll. - oder - Wenn sich der gewünschte Switch nicht in der Dropdown-Liste befindet, können Sie der Liste Vorhandene gestufte Switches einen Switch hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen klicken.

> 3 | Wiederholen Sie Schritt 2 für jeden Switch, den Sie konfigurieren möchten.

> 4 | Wenn Sie die Konfiguration der Switches abgeschlossen haben, klicken Sie auf OK, um die neuen Einstellungen zu speichern. - oder - Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld zu verlassen, ohne die Änderungen zu speichern.