> Visualización de los SIP y los AVRIQ de Avocent
> La categoría SIP (Server Interface Pod) le permite visualizar los SIP y los AVRIQ de Avocent presentes en el sistema y sus números de puerto y de ID electrónico (EID), así como el tipo de computadora y la distribución del teclado.
> También se puede visualizar el estado del SIP. Un círculo verde indica que el SIP está activado; un círculo amarillo indica que el SIP se está actualizando; y una X roja indica que el SIP está desconectado. Para borrar los SIP desconectados haga clic en Borrar elementos desconectados y haga clic en Aceptar cuando se le solicite.
> El botón Idioma muestra el cuadro de diálogo Idioma, donde puede definir los parámetros de idioma y de teclado para todos los SIP Sun o USB del equipo.

> NOTA: | El botón Borrar elementos desconectados no se muestra durante la administración de los conmutadores de consola remota A1000R y A2000R de Avocent.

> NOTA: | No es posible borrar los SIP o AVRIQ de Avocent desconectados que estén acoplados a un conmutador de consola analógica interconectado.

> NOTA: | Esta operación borrará todos los SIP que estén fuera de línea del conmutador de consola remota, incluidos los que estén asociados a servidores apagados.

> NOTA: | Los derechos de acceso de los usuarios también se actualizarán para eliminar los servidores que estén asociados con los SIP fuera de línea que se hayan borrado.

> Figura 4.6. Cuadro de diálogo SIPs - Conmutador de consola 2161DS-2

> NOTA: | El conmutador de consola remota es compatible con los AVRIQ de Avocent y con los SIP de Dell. Por lo tanto, a pesar de que los SIP de Dell están disponibles con conexiones PS/2 y USB, el hecho de agregar AVRIQ de Avocent aporta compatibilidad con conexiones Sun y serie.

> NOTA: | Para determinar si un elemento identificado como PS2 o USB es un SIP de Dell o un AVRIQ de Avocent acceda al panel Versiones - SIPs. Para obtener más información, consulte “Subcategoría SIPs” en la página 76.