> Préemption
> La préemption permet aux utilisateurs bénéficiant d’un privilège suffisant de contrôler un serveur utilisé par un utilisateur bénéficiant d’un privilège inférieur ou égal.

> NOTA : | Aucune indication de temps ne s’affiche dans les cas où le serveur visualisé est relié à un commutateur A1000R ou A2000R d’Avocent.

> NOTA : | Tous les utilisateurs partageant la connexion seront avertis de la préemption de la session ; seul l’utilisateur primaire sera en mesure de la rejeter, s’il est autorisé à entreprendre une telle démarche.

> Le Tableau 3-1 répertorie les différents scénarios de préemption en précisant dans chaque cas si la demande de préemption peut être rejetée ou non.

> Tableau 3?1.?Scénarios de préemption
> Utilisateur actuellement connecté | Préempté par | La préemption peut être rejetée
> Utilisateur distant | Utilisateur local | Non
> Utilisateur distant | Administrateur distant | Non
> Utilisateur distant | Administrateur de commutateur de consoles distantes | Non
> Administrateur de commutateur de consoles distantes | Utilisateur local | Oui
> Administrateur de commutateur de consoles distantes | Administrateur de commutateur de consoles distantes | Oui
> Administrateur distant | Utilisateur local | Non
> Administrateur distant | Administrateur distant | Oui
> Administrateur distant | Administrateur de commutateur de consoles distantes | Non
> Utilisateur local | Administrateur distant | Oui
> Utilisateur local | Administrateur de commutateur de consoles distantes | Oui