> Configuration des paramètres DNS
> Avant qu’un client LDAP puisse résoudre des noms, au moins un serveur DNS doit être indiqué.
> Au sein du logiciel Remote Console Switch Software de Dell, la sous-catégorie Réseau affiche le nom du commutateur de consoles distantes et vous permet de modifier les paramètres de réseau, notamment l’adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, la vitesse LAN et le paramètre DHCP/BootP. Le nom indiqué pour le commutateur de consoles distantes est identique à celui indiqué dans le champ Nom de système de la catégorie SNMP.
> La sous-catégorie Réseau permet de saisir et de maintenir jusqu’à trois serveurs DNS. Ceux-ci sont utilisés pour résoudre les noms DNS fournis dans le panneau d’authentification LDAP.

> NOTA : | Vous devez configurer au moins un serveur DNS pour pouvoir utiliser la fonction LDAP.

> NOTA : | Vous pouvez également définir les adresses de serveur DNS à l’aide de l’interface d’administration série du matériel. Pour toute information concernant l’utilisation de l’interface d’administration série, veuillez consulter la documentation du matériel.

> Figure 5?1.?Sous-catégorie Réseau