> Modification des propriétés d’un commutateur de consoles distantes
> Vous pouvez modifier les propriétés de commutateurs de consoles distantes particuliers que vous soyez connecté au commutateur ou non. La boîte de dialogue Propriétés contient plusieurs onglets : Généralités, Réseau et Informations. L’onglet Généralités permet non seulement de modifier le nom et l’icône d’affichage d’un commutateur de consoles distantes mais également d’attribuer le commutateur à un site, un emplacement ou un dossier. L’onglet Réseau permet de modifier l’adresse IP de ce commutateur au cas où vous devriez reconfigurer le réseau. L’onglet Informations permet de saisir des informations concernant le commutateur de consoles distantes, y compris une description, des coordonnées et des commentaires si vous souhaitez en ajouter.
> Modification des propriétés d’un commutateur de consoles distantes :

> 1 | Sélectionnez un commutateur de consoles distantes particulier dans la liste de sélection d’unité.

> 2 | Sélectionnez Affichage – Propriétés à partir du menu de l’explorateur. -ou- Cliquez sur le bouton Propriétés. -ou- Cliquez sur le commutateur avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés dans la liste contextuelle. La boîte de dialogue Propriétés s’affiche.

> Figure 4‑16.Propriétés générales du commutateur de consoles distantes

> 3 | Saisissez le nom du commutateur de consoles distantes. Le même nom ne peut être utilisé deux fois.

> 4 | Ignorez le champ Type. Celui-ci est en lecture seule pour les commutateurs de consoles distantes.

> 5 | Sélectionnez l’icône à afficher pour l’unité.

> 6 | (Facultatif) Sélectionnez le site, le service et l’emplacement auxquels vous souhaitez attribuer le commutateur de consoles distantes. Si la sélection souhaitée n’apparaît pas dans le menu déroulant, saisissez le nom de la nouvelle affectation dans la zone de texte. Une fois saisie, l’option devient disponible dans le menu déroulant pour les attributions ultérieures.

> 7 | Cliquez sur l’onglet Réseau et saisissez l’adresse du commutateur de consoles distantes. Ce champ peut contenir une adresse IP (saisie sous la forme de quatre octets séparés par des points) ou un nom de domaine. La même adresse ne peut être saisie deux fois et le champ ne peut pas être laissé vierge. Vous pouvez saisir jusqu’à 128 caractères.

> 8 | (Facultatif) Cliquez sur l’onglet Informations et saisissez la description de l’unité. Vous pouvez saisir toutes les informations dans les champs suivants :

> a | Le champ Description peut contenir jusqu’à 128 caractères.

> b | Le champ Contact peut contenir jusqu’à 128 caractères.

> c | Le champ Numéro de téléphone peut contenir jusqu’à 64 caractères.

> d | Le champ Commentaires peut contenir jusqu’à 256 caractères. Ces champs vous sont réservés ; vous pouvez y inscrire toutes les informations que vous souhaitez.

> 9 | Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK pour enregistrer les nouveaux paramètres. -ou- Cliquez sur Annuler pour quitter sans effectuer la mise à jour.