> Resincronización de la lista de servidores
> Puede ser necesario resincronizar periódicamente la base de datos de la estación de trabajo cliente con la base de datos guardada en el conmutador de consola remota. Lleve a cabo esta operación siempre que el usuario local cambie los nombres de los servidores o cuando se agreguen o se eliminen SIP.

> NOTA: | Esta operación sólo resincronizará su propia estación de trabajo cliente. Si dispone de varias estaciones de trabajo cliente, puede interesarle guardar la base de datos local resincronizada y cargarla en las estaciones de trabajo cliente restantes para garantizar su coherencia.

> Para resincronizar la lista de servidores:

> 1 | Haga clic en el botón Resincronización de la categoría Servidores del Panel de administración del equipo. Se inicia el Asistente de resincronización. Haga clic en Siguiente. Aparece un mensaje de advertencia que indica que la base de datos se actualizará para que coincida con la configuración actual del conmutador de consola remota. Los nombres actuales de la base de datos local se sustituirán por los nombres del conmutador. Para incluir SIP o AVRIQ de Avocent que estén desconectados en la resincronización, haga clic para activar la casilla de verificación Incluir SIP desconectados.

> 2 | Haga clic en Siguiente. Aparece un cuadro de mensaje que informa de que se está sondeando el conmutador de consola remota y una barra de progreso que indica que se está recuperando la información del conmutador.

> 3 | Si no se detectan cambios en el equipo, aparece un cuadro de diálogo que informa de que la operación ha finalizado. -o- Si se detectan cambios, aparece el cuadro de diálogo Cambios detectados. Haga clic en Siguiente para actualizar la base de datos.

> 4 | Si se ha detectado un conmutador en cascada, aparece el cuadro de diálogo Escriba información del conmutador en cascada. En la lista desplegable, seleccione el tipo de conmutador conectado al equipo. Si el tipo que busca no está disponible, puede agregarlo haciendo clic en el botón Agregar. Para obtener más información, consulte “Visualización y configuración de las conexiones del conmutador interconectado” en la página 75.

> 5 | Haga clic en Siguiente. Aparece un cuadro de diálogo que indica que la operación ha finalizado.

> 6 | Haga clic en Finalizar para salir.