> Modification des paramètres généraux de réseau et de session
> La catégorie Généralités vous permet d’afficher le type de produit, le numéro de série et la langue choisie pour le commutateur. En sélectionnant la sous-catégorie Réseau, vous pouvez modifier les paramètres de réseau, y compris l’adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et la vitesse du LAN. Le volet Réseau vous permet également d’activer ou de désactiver DHCP sur les connexions compatibles avec un tel protocole.
> La sous-catégorie Sessions vous permet d’appliquer des commandes à vos sessions vidéo.
> L’option Expiration de la session vidéo permet au commutateur de consoles distantes de fermer une session inactive au bout d’un intervalle particulier (en minutes). L’option Délai avant préemption de la session vidéo vous permet de spécifier la durée d’affichage (5 à 120 secondes) d’un message d’avertissement avant que la préemption d’une session vidéo ne devienne effective. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Préemption » à la page 45. Si cette option est désactivée, la préemption prend effet sans préavis.
> L’option Niveaux de cryptage vous permet de spécifier le type de cryptage à appliquer aux sessions KVM (clavier, vidéo et souris). De nombreuses méthodes vous sont proposées lors de la connexion d’un nouveau client. Le Commutateur de consoles distantes tente d’obtenir la méthode de cryptage la plus complexe possible.
> Le volet de partage de connexion permet de déterminer les options de partage activées. Une fois l’option activée, les cases Activation mode de partage, Partage automatique, Connexions exclusives, et Connexions furtives seront cochées. Partage automatique, Connexions exclusives et Connexions furtives sont uniquement activées lorsque l’option Activation mode de partage est sélectionnée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Partage de connexion » à la page 47.
> L’option Délai Contrôle Entrée contrôle la durée autorisée entre les différentes entrées d’une session active avant qu’une autre session ne prenne le relais. Vous pouvez sélectionner des valeurs comprises entre 1 et 50 dixièmes de secondes. Cette option ne sera disponible que si le mode de partage est sélectionné.

> NOTA : | Les éventuelles modifications que vous pouvez apporter aux paramètres de session affecteront uniquement les demandes de connexion ultérieures, et non les connexions existantes.

> Figure 4?2.?Boîte de dialogue Paramètres généraux de session – Commutateur de consoles 2161DS-2

> NOTA : | Les paramètres de délai avant la préemption, de cryptage vidéo ou de partage de connexion ne peuvent pas être configurés sur les commutateurs de consoles distantes A1000R et A2000R d’Avocent.