> Anhang C: TCP-Ports
> Der Video Session Viewer kommuniziert mit dem 2161DS Console Switch über TCP-Ports 8192 und 2068. Digitalisierte Videodaten werden über Port TCP/UDP 8192 gesendet. Verschlüsselte Tastatur- und Mausdaten werden über Port 2068 gesendet. Die Verwaltungsanzeige der Einheit (EVA) kommuniziert mit dem 2161DS Console Switch über TCP/UDP-Port 3211. Alle Daten an den Ports 2068 und 3211 werden unter Verwendung des SSL-Protokolls (Secure Socket Layer) verschlüsselt.
> Der 2161DS Console Switch speichert die Datenbank der Benutzerkonten und -zugriffsrechte. Der Video Session Viewer führt die Benutzerauthentifizierung über den verschlüsselten Port 2068 durch. Die EVA führt die Benutzerauthentifizierung über den verschlüsselten Port 3211 durch.
> Abbildung B‑1.TCP-Port-Kommunikation

> HINWEIS: | Die TCP/IP-Ports sind statisch und können nicht verändert werden.