> Configuration des paramètres NTP
> Le commutateur doit avoir accès à l’heure actuelle pour vérifier que les certificats ne sont pas arrivés à échéance. Pour que le commutateur puisse demander des mises à jour horaires à partir du serveur de temps réseau, cliquez sur Généralités – NTP, puis cochez la case Activer NTP. Entrez le nom de la source horaire de votre réseau dans les cases prévues à cet effet. Vous pouvez également définir un intervalle horaire afin d’indiquer à quelle fréquence vous souhaitez réaliser les mises à jour horaires. Si vous indiquez 0 pour l’intervalle, les mises à jour ne seront effectuées qu’au démarrage du matériel ou lorsque des modifications seront apportées au menu Généralités – NTP.