> Installation du Remote Console Switch Software
> Le Remote Console Switch Software peut être installé sur une plate-forme Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP ou Linux. Suivez les instructions suivantes pour installer le Remote Console Switch Software sur la plate-forme souhaitée.
> Installation sous Windows 2000, 2003 ou XP :

> 1 | Insérez le CD-ROM du Remote Console Switch Software dans le lecteur de CD-ROM. Si la fonction AutoPlay est compatible et activée, le programme d’installation est automatiquement lancé. -ou- Si votre système n’est pas compatible avec AutoPlay, saisissez la lettre correspondant au lecteur de CD-ROM pour en faire le lecteur par défaut et exécutez la commande suivante pour lancer le programme d’installation (remplacez « drive » par la lettre correspondant à votre lecteur de CD-ROM) :

> drive:\WIN32\SETUP.EXE.

> 2 | Suivez les instructions à l’écran.

> Installation sous Linux :

> 1 | Insérez le CD-ROM du Remote Console Switch Software dans le lecteur de CD-ROM.

> 2 | Si votre système est compatible avec AutoMount et que celui-ci est activé, passez à l’étape 3. -ou- Si votre système n’est pas doté de la fonction AutoMount, procédez comme suit.

> Montez le volume du CD-ROM en exécutant la commande suivante :
> mount -t iso9660 -ro mode=0555 <device> <mount point>
> Remplacez « device » par le nom du CD-ROM de votre machine et « mount point » par le nom du point de montage voulu. Par exemple, pour monter un CD-ROM qui constitue la deuxième unité IDE de /mnt, exécutez la commande suivante :
> mount -t iso9660 -ro mode=0555 /dev/hdb /mnt

> 3 | Sur la ligne de commande, exécutez la commande suivante pour faire passer le point de montage en répertoire de travail :

> cd /mnt

> 4 | Exécutez la commande suivante pour lancer le programme d’installation :

> sh./linux/setup.bin
> Suivez les instructions à l’écran.