> Aktivieren und Konfigurieren von SNMP
> SNMP ist ein Protokoll, das verwendet wird, um Verwaltungsinformationen zwischen Netzwerk-Verwaltungsanwendungen und Remote Console Switches zu übertragen. Andere SNMP-Manager können mit Ihrem Remote Console Switch per Zugriff auf MIB-II und den öffentlichen Teil der Unternehmens-MIB kommunizieren. Wenn Sie die Kategorie SNMP zum ersten Mal auswählen, ruft die EVA die SNMP-Parameter der Einheit ab.
> In diesem Dialogfeld können Sie die Systeminformationen und Community-Zeichenketten eingeben. Außerdem können Sie festlegen, welche Konsolen den Remote Console Switch verwalten und SNMP-Traps von dem Switch empfangen können. Weitere Informationen zu Traps finden Sie unter "Aktivieren von individuellen SNMP-Traps" auf Seite 70 in diesem Kapitel. Wenn Sie SNMP aktivieren auswählen, antwortet die Einheit auf SNMP-Anforderungen über den UDP-Port 161.

> HINWEIS: | Die EVA verwendet zur Steuerung der Switches kein Standard-SNMP und verwendet daher auch nicht den UDP-Port 161. Die EVA verwendet zur Kommunikation mit Remote Console Switches ein sicheres, systemspezifisches Protokoll über einen anderen Netzwerk-Port.

> Abbildung 4‑7.Dialogfeld "SNMP-Konfiguration"
> So konfigurieren Sie allgemeine SNMP-Einstellungen:

> 1 | Klicken Sie in der linken Spalte der EVA auf die Kategorie SNMP.

> 2 | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen SNMP aktivieren, damit der Remote Console Switch auf SNMP-Anforderungen über den UDP-Port 161 reagieren kann.

> 3 | Geben Sie den vollständigen System-Domainnamen in dem Feld Name sowie einen Node-Kontakt im Feld System ein.

> 4 | Füllen Sie im Bereich Community-Namen die Felder Lesen, Schreiben und Trap aus. Damit werden die Community-Zeichenketten festgelegt, die für SNMP-Aktionen verwendet werden müssen. Die Zeichenketten für Lesen und Schreiben gelten nur für SNMP über UDP-Port 161 und fungieren als Kennwörter, die den Zugriff auf den Remote Console Switch schützen. Die Eingaben können eine maximale Länge von 64 Zeichen haben.

> 5 | Fügen Sie bis zu vier Management-Workstations hinzu, die diesen Remote Console Switch verwalten dürfen, oder lassen Sie das Feld leer, damit der Remote Console Switch über alle Konsolen verwaltet werden kann.

> a | Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um einen zugelassenen Manager zu bestimmen. Das Dialogfeld Zugelassene Manager wird angezeigt.

> b | Geben Sie die IP-Adresse der Managementkonsole ein, die Sie hinzufügen möchten.

> c | Klicken Sie auf OK, um eine Managementkonsole hinzuzufügen.

> 6 | Sie können im Feld Trap-Adresse bis zu vier Management-Workstations hinzufügen, an die dieser Remote Console Switch Traps senden soll.

> a | Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine Trap-Adresse zu bestimmen. Das Dialogfeld Trap-Adresse wird angezeigt.

> b | Geben Sie die IP-Adresse der Trap-Adresse ein, die Sie hinzufügen möchten.

> c | Klicken Sie auf OK, um eine Trap-Adresse hinzuzufügen.

> 7 | Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster zu schließen. - oder - Klicken Sie auf Übernehmen, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster nicht zu schließen. - oder - Klicken Sie auf Abbrechen, um das Fenster zu verlassen, ohne die Änderungen zu speichern.