> Gestion des fichiers de configuration du commutateur de consoles distantes
> Les fichiers de configuration contiennent tous les paramètres du commutateur, y compris les paramètres de réseau, les configurations de SIP, les paramètres SNMP et les serveurs reliés. Vous pouvez enregistrer votre fichier de configuration et, si vous avez besoin de changer de commutateur de consoles distantes, restaurer le fichier de configuration sur le nouveau commutateur pour ne pas avoir à le configurer manuellement.

> NOTA : | Les informations relatives aux comptes utilisateur sont enregistrées dans la base de données utilisateurs, pas dans le fichier de configuration. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Gestion des bases de données utilisateurs » à la page 85.

> Lecture et enregistrement d’un fichier de configuration de commutateur de consoles distantes :

> 1 | Cliquez sur l’onglet Outils dans le panneau de gestion du matériel. La boîte de dialogue Outils apparaît.

> 2 | Cliquez sur le bouton Enregistrer la configuration du commutateur de consoles distantes. La boîte de dialogue Enregistrer la configuration du commutateur de consoles distantes s’affiche.

> 3 | Cliquez sur Parcourir et naviguez jusqu’à l’emplacement d’enregistrement du fichier de configuration. L’emplacement apparaît dans le champ Enregistrer dans.

> 4 | Cliquez sur Enregistrer. La fenêtre Saisir le mot de passe s’affiche.

> 5 | Saisissez un mot de passe dans le champ Mot de passe puis répétez-le dans le champ Confirmer le mot de passe. Ce mot de passe vous sera demandé lors de la restauration de cette base de données sur un commutateur de consoles distantes. Cliquez sur OK. Le fichier de configuration est lu à partir du commutateur de consoles distantes et enregistré à l’emplacement choisi. Une fenêtre de progression s’affiche.

> 6 | Lorsque l’enregistrement est terminé, un message s’affiche pour vous inviter à confirmer la fin de la lecture. Cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre principale.

> Restauration d’un fichier de configuration de commutateur de consoles distantes :

> 1 | Cliquez sur l’onglet Outils dans le panneau de gestion du matériel. La boîte de dialogue Outils apparaît.

> 2 | Cliquez sur le bouton Restaurer la configuration du commutateur de consoles distantes. La boîte de dialogue Restaurer la configuration du commutateur de consoles distantes s’affiche.

> 3 | Cliquez sur Parcourir et naviguez jusqu’à l’emplacement où le fichier de configuration a été enregistré. Le nom et l’emplacement du fichier s’affichent dans le champ Nom de fichier.

> 4 | Cliquez sur Restaurer. La fenêtre Saisir le mot de passe s’affiche.

> 5 | Indiquez le mot de passe créé lors de l’enregistrement de la base de données de configuration. Cliquez sur OK. Le fichier de configuration est alors écrit sur le commutateur de consoles distantes. Une fenêtre de progression s’affiche.

> 6 | Lorsque l’enregistrement est terminé, un message s’affiche pour vous inviter à confirmer la fin de l’écriture. Cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre principale.