> Anpassen der Videoqualität
> Der Viewer bietet Ihnen die Möglichkeit, Monitoranpassungen sowohl automatisch als auch manuell vorzunehmen. Im Allgemeinen wird die Videoqualität durch die Automatische Monitoranpassung auf die bestmögliche Ansicht optimiert. Möglicherweise möchten Sie aber die Videoqualität an besondere Anforderungen anpassen. Verwenden Sie für größere Änderungen der Einstellungen den Schieberegler und für die Feinabstimmung die Schaltflächen Plus (+) und Minus (-).
> Anpassen der Farbtiefe

> HINWEIS: | Der Befehl Farben kann nur vom Primärbenutzer verwendet werden. Er steht nicht-primären Benutzern, die im Teilungs-Modus an der Sitzung teilnehmen, nicht zur Verfügung.

> HINWEIS: | Wenn die Option Aktualisierung im Hintergrund im Dialogfeld Sitzungsoptionen aktiviert ist, wird die Farbtiefe automatisch auf die optimale verfügbare Farbe eingestellt und kann nicht verändert werden.

> Mit dem Untermenü Farben können Sie die Farbtiefen einstellen, mit denen das Digitalbild komprimiert werden kann. Die 2161DS-2 und 4161DS Remote Console Switches unterstützen den DVC-Algorithmus (Dambrackas Video Compression), der es Benutzern der Remote Console Switch Software ermöglicht, die Anzahl der sichtbaren Farben in einem Remote-Sitzungsfenster anzupassen. Sie können auswählen, ob viele Farben für eine möglichst getreue Darstellung angezeigt werden, oder weniger Farben, um das über das Netzwerk übertragene Datenvolumen zu reduzieren.
> Für die Anzeige des Viewer-Fensters sind folgende Optionen möglich: Optimale verfügbare Farbe (langsamere Aktualisierung), Optimale Kompression (schnellste Aktualisierung), eine Kombination aus Optimaler Farbe und Optimaler Kompression sowie Grauskala.
> Die Farbtiefen von einzelnen Ports und Kanälen können durch Auswahl des Befehls Ansicht Farben in einem Remote-Sitzungsfenster festgelegt werden. Diese Einstellungen werden individuell für jeden Port und Kanal gespeichert.
> So stellen Sie die Farbtiefe ein:
> Wählen Sie im Menü Ansicht den Befehl Farben und dann im Untermenü Farben die gewünschte Farbtiefe aus.
> So passen Sie die Videoqualität des Viewer-Fensters manuell an:

> 1 | Wählen Sie Extras - Manuelle Monitoranpassung. Das Dialogfeld Manuelle Monitoranpassung wird angezeigt.

> 2 | Klicken Sie auf das Symbol des Merkmals, das Sie ändern möchten.

> 3 | Verwenden Sie den Schieberegler oder klicken Sie auf die Schaltfläche Minus (-) oder Plus (+), um die Parameter für jedes betätigte Symbol einzustellen. Die Einstellungen werden sofort im Viewer-Fenster sichtbar.

> 4 | Wenn Sie den Vorgang beendet haben, klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Manuelle Monitoranpassung zu verlassen.

> Dialogfeld-Optionen für manuelle Monitoranpassung
> Abbildung 3‑15.Dialogfeld "Manuelle Monitoranpassung"

> A | Bild-Aufnahmebreite

> B | Feineinstellung für Pixel-Sampling

> C | Horizontale Bildaufnahme

> D | Vertikale Bildaufnahme

> E | Kontrast

> F | Helligkeit

> G | Rauschschwelle

> H | Prioritätsschwelle

> I | Automatische Monitoranpassung

> J | Bildschirm aktualisieren

> K | Schieberegler

> L | Testbild

> M | Schaltfläche Hilfe

> N | Systemmonitor

> O | Schaltfläche Schließen