> Visualización y configuración de las conexiones del conmutador interconectado
> En la categoría Conmutadores interconectados puede visualizar los conmutadores interconectados del sistema, los números EID de los SIP y el tipo de conmutador.
> Para configurar la conexión de un conmutador en cascada:

> 1 | Seleccione la categoría Conmutadores interconectados en la columna izquierda del Panel de administración del equipo.

> 2 | Haga clic en la lista desplegable Conmutador interconectado junto al EID del SIP que desee configurar y seleccione el tipo de conmutador que desee asignar. -o- Si el conmutador que quiere no está en la lista desplegable, agregue un conmutador a la lista Conmutadores interconectados existentes haciendo clic en el botón Agregar.

> 3 | Repita el paso 2 para cada conmutador que desee configurar.

> 4 | Cuando termine de configurar los conmutadores, haga clic en Aceptar para guardar la nueva configuración. -o- Haga clic en Cancelar para salir sin guardar los cambios.