> Hinzufügen eines Remote Console Switches oder Avocent Remote Console Switches
> Die Remote Console Switch Software kann sowohl zur Verwaltung des Dell Remote Console Switch als auch der Avocent® A1000R und A2000R Remote Console Switches eingesetzt werden. Aus diesem Grund werden Sie beim Hinzufügen eines Remote Console Switch zur Remote Console Switch Software-Datenbank aufgefordert, den Lieferanten und den Produkttyp für den Switch anzugeben, der hinzugefügt werden soll.
> Bevor Sie über den Remote Console Switch auf eine Einheit zugreifen können, müssen Sie ihn der Remote Console Switch Software-Datenbank hinzufügen. Sobald ein Remote Console Switch oder Avocent Remote Console Switch hinzugefügt wurde, wird er in der Einheitenliste angezeigt. Sie können einen Remote Console Switch entweder manuell hinzufügen oder von der Software erkennen lassen.
> So fügen Sie einen neuen Remote Console Switch mit einer zugewiesenen IP-Adresse hinzu:

> 1 | Wählen Sie im Explorer-Menü Datei - Neu - Remote Console Switch aus. - oder - Klicken Sie auf die Taskschaltfläche Neuer Remote Console Switch. Der "Neuer Remote Console Switch"-Assistent wird angezeigt.

> 2 | Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. Das Dialogfeld Produkt-Typ wird angezeigt und Sie werden aufgefordert, Lieferanten und Produkt des Remote Console Switch auszuwählen.

> Abbildung 3‑2.Dialogfeld "Produkt-Typ"

> 3 | Wählen Sie einen Lieferanten aus. Für jeden Lieferanten werden die unterstützen Produktnamen in der Liste Produkt aufgeführt. Wählen Sie ein Produkt aus.

> HINWEIS: | In Abbildung 3‑3 wurde ein 2161DS Console Switch ausgewählt. In jedem Dialogfeld des Neuer Remote Console Switch-Assistenten wird der Switch-Typ angezeigt, den Sie in der Produktliste ausgewählt haben.

> 4 | Klicken Sie auf Weiter..

> 5 | Sie müssen angeben, ob dem Remote Console Switch eine IP-Adresse zugewiesen ist oder nicht. Klicken Sie auf Ja und danach auf Weiter..

> 6 | Das Fenster Produkt suchen wird angezeigt. Geben Sie die IP-Adresse ein und klicken Sie auf Weiter.

> Abbildung 3‑3.Dialogfeld "Digitale Einheit suchen"

> 7 | Die Remote Console Switch Software sucht nun nach der angegebenen Einheit sowie allen aktiven SIPs, Avocent AVRIQs und Servernamen, die Sie ggf. damit in OSCAR® verknüpft haben. Wenn Sie nach nicht aktiven SIPs und Avocent AVRIQs suchen möchten, können Sie die Resynchronisationsfunktion in der Kategorie Server der EVA aufrufen und das Kontrollkästchen Offline-SIPs einbeziehen aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter "Anzeigen und Resynchronisieren von Server-Verbindungen" auf Seite 71.

> 8 | Klicken Sie auf Weiter.

> 9 | Das Dialogfeld Gestufte Switches konfigurieren wird angezeigt, wenn die Remote Console Switch Software einen angeschlossenen Legacy-Switch erkennt. Dieses Dialogfeld enthält eine Liste der elektronischen IDs (EIDs) aller SIPs, die vom Remote Console Switch abgerufen wurden, sowie der gestuften Switches, an die sie angeschlossen sind. Alle Switches sind auf Keine eingestellt, wenn dieses Dialogfeld zum ersten Mal angezeigt wird. Erkannte Switches werden mit einem Symbol neben der Dropdown-Liste angezeigt.

> a | Das Feld Vorhandene gestufte Switches enthält eine Liste aller derzeit in der Datenbank definierten Switches. Klicken Sie auf Hinzufügen, Ändern oder Löschen, um die Liste zu verändern.

> b | Ordnen Sie jedem SIP oder Avocent AVRIQ, das mit einem Switch verbunden ist, den entsprechenden Switch aus den Dropdown-Listen zu.

> Abbildung 3‑4.Dialogfeld "Gestufte Switches konfigurieren"

> 10 | Wenn Sie die letzte Seite des Remote Console Switch-Assistenten erreicht haben, klicken Sie auf Fertig stellen, um den Assistenten zu verlassen und zum Hauptfenster zurückzukehren. Ihr Remote Console Switch sollte nun im Einheitenauswahl-Fenster angezeigt werden.

> So fügen Sie einen neuen Remote Console Switch ohne zugewiesene IP-Adresse hinzu:

> 1 | Wählen Sie im Explorer-Menü Datei - Neu - Remote Console Switch aus. - oder - Klicken Sie auf die Taskschaltfläche Neuer Remote Console Switch. Der "Neuer Remote Console Switch"-Assistent wird angezeigt.

> 2 | Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. Das Dialogfeld Produkt-Typ wird angezeigt und Sie werden aufgefordert, Lieferanten und Produkt des Remote Console Switch auszuwählen.

> Abbildung 3‑5.Dialogfeld "Produkt-Typ"

> 3 | Wählen Sie einen Lieferanten aus. Für jeden Lieferanten werden die unterstützen Produktnamen in der Liste Produkt aufgeführt. Wählen Sie ein Produkt aus und klicken Sie auf Weiter.

> 4 | Sie müssen angeben, ob dem Remote Console Switch eine IP-Adresse zugewiesen ist. Klicken Sie auf Nein und danach auf Weiter.

> 5 | Das Fenster Netzwerkadresse wird angezeigt. Geben Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway ein, die der Einheit zugewiesen werden sollen und klicken Sie auf Weiter.

> HINWEIS: | Der 2161DS Console Switch unterstützt BootP- (Bootstrap Protocol) und statische IP-Adressenvergabe. Dell empfiehlt, dass für jede Einheit IP-Adressen reserviert werden und diese statisch bleiben, während die 2161DS Console Switch-Einheiten an das Netzwerk angeschlossen sind. Der 2161DS Console Switch bietet keine Unterstützung für die Zuweisung von dynamischen IP-Adressen oder die BootP-Emulation über DHCP. DHCP wird sowohl von 2161DS-2- als auch 4161DS-Einheiten unterstützt.

> 6 | Das Fenster Remote Console Switch auswählen wird angezeigt und Sie werden aufgefordert, die hinzuzufügende Einheit in der Liste der erkannten neuen Remote Console Switches auszuwählen. Wählen Sie das Produkt aus und klicken Sie auf Weiter.

> 7 | Das Fenster Remote Console Switch konfigurieren wird eingeblendet und zeigt an, ob die IP-Informationen erfolgreich konfiguriert wurden. Wenn die Konfiguration erfolgreich war, sucht die Remote Console Switch Software sowohl nach dem neuen Remote Console Switch als auch nach allen zugehörigen SIPs, AVRIQs und Servernamen. Klicken Sie auf Weiter.

> 8 | Das Dialogfeld Gestufte Switches konfigurieren wird angezeigt, wenn die Remote Console Switch Software einen angeschlossenen Legacy-Switch erkennt. Dieses Dialogfeld enthält eine Liste der EIDs aller SIPs und Avocent AVRIQs, die vom Remote Console Switch abgerufen wurden und der gestuften Switches, an die sie angeschlossen sind.

> a | Das Feld Vorhandene gestufte Switches enthält eine Liste aller derzeit in der Datenbank definierten Switches. Sie können in dieser Liste einen Eintrag hinzufügen, löschen oder ändern.

> b | Ordnen Sie jedem SIP, das mit einem Switch verbunden ist, den entsprechenden Switch aus den Dropdown-Listen zu.

> Abbildung 3‑6.Dialogfeld "Gestufte Switches konfigurieren"

> 9 | Zum Abschluss klicken Sie auf Fertig stellen, um den Assistenten zu beenden und zum Hauptfenster zurückzukehren. Ihr Remote Console Switch sollte nun im Einheitenauswahl-Fenster angezeigt werden.

> So suchen Sie nach einem Remote Console Switch:

> 1 | Wählen Sie im Explorer-Menü Extras - Suchen aus. Der "Such"-Assistent wird angezeigt. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

> 2 | Die Seite Adressbereich wird angezeigt. Geben Sie in die Felder Von und Bis den IP-Adressbereich ein, nach dem im Netzwerk gesucht werden soll. Geben Sie die IP-Adressen mit Punkten in folgendem Format ein: xxx.xxx.xxx.xxx. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

> 3 | Die Statusanzeige für die Netzwerk-Suche wird angezeigt. Die Anzahl der durchsuchten Adressen basierend auf der Gesamtanzahl des angegebenen Adressbereichs und die Anzahl der gefundenen Remote Console Switches oder Avocent Remote Console Switches werden angegeben. Wenn mindestens ein neuer Remote Console Switch oder Avocent Remote Console Switch erkannt wird, zeigt der Assistent die Seite "Remote Console Switches zum Hinzufügen auswählen" an. Auf dieser Seite können Sie die Remote Console Switches auswählen, die der lokalen Datenbank hinzugefügt werden sollen. - oder - Wenn keine neuen Remote Console Switches gefunden wurden (oder falls Sie auf Stopp geklickt haben), zeigt der Assistent die Seite Keine neuen Remote Console Switches gefunden an und Sie müssen den Switch manuell hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im vorigen Abschnitt.

> 4 | Klicken Sie auf die hinzuzufügenden Remote Console Switches und dann auf die Schaltfläche Hinzufügen (>), um die Auswahl in die Liste Remote Console Switches hinzufügen zu verschieben.

> Abbildung 3‑7.Dialogfeld "Remote Console Switch zum Hinzufügen auswählen"

> 5 | Wiederholen Sie Schritt 4 für alle Remote Console Switches, die hinzugefügt werden sollen. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

> 6 | Die Statusanzeige Remote Console Switches werden hinzugefügt wird angezeigt, während die neuen Switches hinzugefügt werden. Sobald alle ausgewählten Switches der lokalen Datenbank hinzugefügt wurden, wird die Seite Such-Assistent beendet eingeblendet. Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Assistenten zu verlassen und zum Hauptfenster zurückzukehren. Die neuen Switches sollten nun im Einheitenauswahl-Fenster angezeigt werden.

> 7 | Wenn mindestens ein Switch aus irgendwelchen Gründen nicht der lokalen Datenbank hinzugefügt werden konnte (auch wenn Sie während des Hinzufügens auf Stopp geklickt haben), wird die Seite Nicht alle Remote Console Switches hinzugefügt des Such-Assistenten angezeigt. Auf dieser Seite werden alle ausgewählten Switches und ihr Status aufgelistet. Der Status gibt an, ob ein Remote Console Switch der lokalen Datenbank hinzugefügt wurde und wenn nicht, warum der Vorgang fehlgeschlagen ist. Klicken Sie auf Fertig, wenn Sie die Liste überprüft haben.

> HINWEIS: | Wenn sich in der Datenbank bereits ein Remote Console Switch mit derselben IP-Adresse wie eine erkannte Einheit befindet, wird der erkannte Switch ignoriert und nicht auf der nächsten Seite des Assistenten angezeigt.