> Agregar un conmutador de consola remota o un conmutador de consola remota de Avocent
> Además del conmutador de consola remota de Dell, el Remote Console Switch Software también puede usarse para administrar los conmutadores de consola remota A1000R y A2000R de Avocent®. Por lo tanto, como parte del proceso para agregar un conmutador de consola remota a la base de datos del Remote Console Switch Software, se le pedirá que seleccione el tipo de producto y el vendedor del conmutador que desee agregar.
> Antes de poder acceder a una unidad mediante el conmutador de consola remota, es necesario agregarla a la base de datos del Remote Console Switch Software. Una vez que un conmutador de consola remota o un conmutador de consola remota de Avocent se haya agregado, aparecerá en la lista de Unidades. El conmutador de consola remota se puede agregar manualmente o descubrir.
> Para agregar un nuevo conmutador de consola remota con una dirección IP asignada:

> 1 | Seleccione Archivo - Nuevo - Conmutador de consola remota en el menú del Explorador. -o- Haga clic en el botón de tareas Nuevo Conmutador de consola remota. Aparece el Asistente de Conmutador de consola remota nuevo.

> 2 | Haga clic en Siguiente para continuar. Aparece el cuadro de diálogo Tipo de producto y se le pide que seleccione el tipo y el vendedor del conmutador de consola remota.

> Figura 3.2. Cuadro de diálogo Tipo de producto

> 3 | Seleccione un Vendedor. Para cada vendedor, los nombres de los productos compatibles aparecen en la lista de Producto. Seleccione un producto.

> NOTA: | En la Figura 3?3 se ha seleccionado con un conmutador de consola 2161DS. Cada cuadro de diálogo del Asistente de Conmutador de consola remota nuevo indica el tipo de conmutador que ha seleccionado en la lista de Producto.

> 4 | Haga clic en Siguiente.

> 5 | Se le pedirá que indique si el conmutador de consola remota dispone de una dirección IP asignada. Haga clic en Sí y, a continuación, en Siguiente.

> 6 | Aparece la ventana Localizar. Escriba la dirección IP y haga clic en Siguiente.

> Figura 3.3. Cuadro de diálogo Localizar dispositivo digital

> 7 | El Remote Console Switch Software buscará la unidad indicada, así como todos los SIP y AVRIQ de Avocent encendidos y los nombres de servidores que se hayan asociado a ella en OSCAR®, si hay alguno. Si desea buscar los SIP o los AVRIQ de Avocent que estén apagados, puede utilizar la función de Resincronización de la categoría Servidores del Panel de administración del equipo y hacer clic en la casilla de verificación Incluir SIP desconectados. Para obtener más información, consulte “Visualización y resincronización de las conexiones de servidor” en la página 72.

> 8 | Haga clic en Siguiente.

> 9 | Si el Remote Console Switch Software detecta un conmutador ya conectado, aparece el cuadro de diálogo Configurar los Conmutadores interconectados. En este cuadro de diálogo aparece una lista de todos los números de ID electrónicos (EID) de los SIP recuperados desde el conmutador de consola remota y de los conmutadores interconectados a los que están conectados, si hay alguno. Cuando este cuadro de diálogo se muestra por primera vez, todos los conmutadores están configurados a Ninguno. Los conmutadores detectados tendrán un icono junto a la lista desplegable.

> a | El campo Conmutadores interconectados existentes contiene una lista de todos los conmutadores definidos actualmente en la base de datos. Haga clic en Agregar, Modificar o Eliminar para modificar la lista.

> b | Asocie el conmutador adecuado de las listas desplegables para cada SIP o AVRIQ de Avocent que tenga un conmutador acoplado.

> Figura 3.4. Cuadro de diálogo Configurar los Conmutadores interconectados

> 10 | Cuando llegue a la última página del Asistente de Conmutador de consola remota, haga clic en Finalizar para salir del asistente y volver a la ventana principal. El conmutador de consola remota aparecerá en el panel Selector de unidades.

> Para agregar un nuevo conmutador de consola remota que no tenga una dirección IP asignada:

> 1 | Seleccione Archivo - Nuevo - Conmutador de consola remota en el menú del Explorador. -o- Haga clic en el botón de tareas Nuevo Conmutador de consola remota. Aparece el Asistente de Conmutador de consola remota nuevo.

> 2 | Haga clic en Siguiente para continuar. Aparece el cuadro de diálogo Tipo de producto y se le pide que seleccione el tipo y el vendedor del conmutador de consola remota.

> Figura 3.5. Cuadro de diálogo Tipo de producto

> 3 | Seleccione un Vendedor. Para cada vendedor, los nombres de los productos compatibles aparecen en la lista de Producto. Seleccione el producto y haga clic en Siguiente.

> 4 | Se le pedirá que indique si el conmutador de consola remota dispone de una dirección IP asignada. Haga clic en No y, a continuación, en Siguiente.

> 5 | Aparece la ventana Dirección de red. Escriba la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace que desee asignar a la unidad y haga clic en Siguiente.

> NOTA: | El conmutador de consola 2161DS es compatible con BootP (Protocolo Bootstrap) y con direcciones IP estáticas. Dell recomienda que se reserven direcciones IP para cada unidad y que permanezcan estáticas siempre que las unidades del conmutador de consola 2161DS estén conectadas a la red. El conmutador de consola 2161DS no es compatible con la asignación de direcciones IP dinámicas o con la emulación de BootP a través de DHCP. Los equipos 2161DS-2 y 4161DS son compatibles con DHCP.

> 6 | Aparece la ventana Seleccionar Conmutadores de consola remota, en la que se le pide que seleccione la unidad que desee agregar de la lista de nuevos conmutadores de consola remota encontrados. Seleccione el producto y haga clic en Siguiente.

> 7 | La ventana Configuración del Conmutador de consola remota aparece para indicar si la información IP se ha configurado satisfactoriamente. En caso afirmativo, el Remote Console Switch Software buscará el nuevo conmutador de consola remota y todos los SIP, AVRIQ y nombres de servidores asociados a él. Haga clic en Siguiente.

> 8 | Si el Remote Console Switch Software detecta un conmutador ya conectado, aparece el cuadro de diálogo Configurar los Conmutadores interconectados. Este cuadro de diálogo contiene una lista de todos los números de ID electrónicos (EID) de los SIP y de los AVRIQ de Avocent recuperados desde el conmutador de consola remota y de los conmutadores interconectados a los que están conectados, si hay alguno.

> a | El campo Conmutadores interconectados existentes contiene una lista de todos los conmutadores definidos actualmente en la base de datos. Puede agregar, borrar o modificar los elementos de la lista.

> b | Asocie el conmutador adecuado de las listas desplegables para cada SIP que tenga un conmutador acoplado.

> Figura 3.6. Cuadro de diálogo Configurar los Conmutadores interconectados

> 9 | Cuando termine, haga clic en Finalizar para salir del asistente y volver a la ventana principal. El conmutador de consola remota aparecerá en el panel Selector de unidades.

> Para descubrir un conmutador de consola remota:

> 1 | Seleccione Herramientas - Descubrimiento en el menú del Explorador. Aparece el Asistente de descubrimiento. Haga clic en Siguiente para continuar.

> 2 | Aparece la página Rango de la dirección. Introduzca el rango de direcciones IP que desee buscar en la red en los cuadros Dirección de origen y Dirección de destino. Utilice la notación de puntos de direcciones IP (xxx.xxx.xxx.xxx). Haga clic en Siguiente para continuar.

> 3 | Aparece la barra de progreso Búsqueda en la red. El texto de progreso indica cuántas direcciones se han sondeado respecto al número total especificado en el rango y el número de conmutadores de consola remota o conmutadores de consola remota de Avocent que se han encontrado. Si se descubren uno o varios conmutadores de consola remota o conmutadores de consola remota de Avocent nuevos, el asistente muestra la página Seleccionar Conmutadores de consola remota para agregar. En esta página puede seleccionar los conmutadores de consola remota que desee agregar a la base de datos local. -o- Si no se ha encontrado ningún conmutador de consola remota nuevo (o si se ha hecho clic en Detener), el asistente mostrará la página No se han encontrado Conmutadores de consola remota nuevos, y será necesario agregar el conmutador manualmente. Para obtener más información, consulte el procedimiento anterior.

> 4 | Haga clic en el conmutador o conmutadores de consola remota que desee agregar y haga clic en el botón Agregar (>) para mover la selección a la lista Agregar Conmutadores de consola remota.

> Figura 3.7. Cuadro de diálogo Seleccionar Conmutadores de consola remota para agregar

> 5 | Repita el paso 4 para cada conmutador de consola remota que desee agregar. Haga clic en Siguiente para continuar.

> 6 | Mientras se agregan los nuevos conmutadores, aparece la barra de progreso Agregando Conmutadores de consola remota. Una vez agregados a la base de datos local todos los conmutadores seleccionados, aparece la página Asistente de descubrimiento completado. Haga clic en Finalizar para salir del asistente y volver a la ventana principal. Los conmutadores nuevos aparecerán en el panel Selector de unidades.

> 7 | Si, por cualquier motivo, no se han podido agregar a la base de datos local uno o varios conmutadores (incluido si se ha hecho clic en Detener durante el proceso de agregar el conmutador), aparece la página No se han agregado todos los Conmutadores de consola remota del Asistente de descubrimiento. En esta página se mostrarán todos los conmutadores seleccionados y el estado de cada uno de ellos. El estado indica si el conmutador de consola remota se ha agregado a la base de datos local o, en caso contrario, el motivo por el que ha fallado el proceso. Haga clic en Finalizar cuando haya revisado la lista.

> NOTA: | Si en la base de datos ya existe un conmutador de consola remota con la misma dirección IP que una unidad descubierta, esta unidad descubierta se omitirá y no aparecerá en la siguiente página del asistente.