> Configuration du compte de remplacement de l’administrateur
> En cas de panne réseau, un compte est fourni qui peut être utilisé, que l’unité puisse s’authentifier ou non auprès du serveur LDAP. Avant de configurer tout autre paramètre, configurez ce compte.
> Pour ce faire, chargez le logiciel RCS, puis sélectionnez le commutateur de consoles Dell à configurer. Cliquez sur le bouton Gérer le commutateur de consoles distantes pour ouvrir la fenêtre de gestion du commutateur. Ensuite, sélectionnez Utilisateurs – Remplacer Admin et saisissez un nom d’utilisateur et un mot de passe.