> DNS-Einstellungen konfigurieren
> Bevor der LDAP-Client Namen auflösen kann, muss mindestens ein DNS-Server festgelegt werden.
> In der Dell Remote Console Switch Software zeigt die Unterkategorie Netzwerk den Namen des Remote Console Switch an und ermöglicht Ihnen die Änderung von Netzwerkeinstellungen wie IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway, LAN-Geschwindigkeit und DHCP/BootP-Einstellung. Der für den Remote Console Switch angezeigte Name entspricht dem Namen, der im Feld Systemname der SNMP-Kategorie vergeben wurde.
> Die Unterkategorie Netzwerk ermöglicht den Eintrag und die Wartung von bis zu drei DNS‑Servern. Diese DNS-Server werden für die Auflösung von DNS-Namen verwendet, die in der Anzeige für die LDAP-Authentifizierung bereitgestellt werden.

> HINWEIS: | Mindestens ein DNS-Server muss konfiguriert sein, um die LDAP-Funktion anwenden zu können.

> HINWEIS: | Sie können die DNS-Serveradressen auch über die serielle Verwaltungsschnittstelle der Einheit einrichten. Weitere Informationen zur Verwendung der seriellen Verwaltungsschnittstelle finden Sie in der Produktdokumentation zu Ihrer Einheit.

> Abbildung 5‑1.Unterkategorie "Netzwerk"