> Réglage de la qualité vidéo
> Le visualiseur offre des fonctions de réglage vidéo automatique et manuel. En général, la fonction Réglage vidéo automatique choisit le meilleur affichage vidéo possible. Cependant, il est possible que vous souhaitiez modifier l’affichage selon vos besoins particuliers. Utilisez le glisseur pour des réglages de grande ampleur et cliquez sur les boutons Plus (+) et Moins (-) pour les réglages de mise au point.
> Réglage de la profondeur d’échantillonnage

> NOTA : | Seul l’utilisateur primaire a accès à la commande Couleur. Tous les autres utilisateurs partageant la session n’y ont pas accès.

> NOTA : | Si la case Actualisation de l’arrière-plan est cochée dans la boîte de dialogue Options de session, la profondeur d’échantillonnage sera automatiquement réglée sur Couleur optimale disponible et ne peut être modifiée.

> Le sous-menu Couleur vous permet de régler la profondeur d’échantillonnage à laquelle comprimer l’image numérique. Les commutateurs de consoles distantes 2161DS-2 et 4161DS sont compatibles avec l’algorithme de compression vidéo DVC permettant aux utilisateurs du Remote Console Switch Software de spécifier le nombre de couleurs affichables dans une fenêtre de session distante. Vous pouvez choisir d’augmenter le nombre de couleurs pour une meilleure fidélité de reproduction ou de le diminuer afin de réduire le volume des données transmises sur le réseau.
> La fenêtre du visualiseur peut être affichée selon les paramètres suivants : Couleur optimale disponible (mises à jour plus lentes), Compression optimale (mises à jour plus rapides), une combinaison de Couleur optimale et Compression optimale ou dans une Échelle de gris.
> Pour définir la profondeur d’échantillonnage des voies et des canaux individuels, sélectionnez la commande Affichage – Couleur dans la fenêtre de la session à distance. Ces paramètres sont enregistrés séparément pour chaque voie et pour chaque canal.
> Réglage de la profondeur d’échantillonnage :
> Dans le menu Affichage, sélectionnez Couleurs et sélectionnez une profondeur d’échantillonnage dans le sous-menu Couleur.
> Réglage manuel de la qualité vidéo de la fenêtre du visualiseur :

> 1 | Sélectionnez Outils – Réglage vidéo manuel. La boîte de dialogue Réglage vidéo manuel s’affiche.

> 2 | Cliquez sur l’icône correspondant à la fonction que vous souhaitez régler.

> 3 | Déplacez le glisseur ou cliquez sur les boutons Moins (-) ou Plus (+) pour régler le paramètre de chaque icône sélectionné. Les réglages s’affichent immédiatement dans la fenêtre du visualiseur.

> 4 | Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Fermer pour quitter la boîte de dialogue Réglage vidéo manuel.

> Options de la boîte de dialogue Réglage vidéo manuel
> Figure 3?15.?Boîte de dialogue Réglage vidéo manuel

> A | Largeur de la capture d’image

> B | Réglage fin de l’échantillonnage de pixels

> C | Position horizontale de la capture d’image

> D | Position verticale de la capture d’image

> E | Contraste

> F | Brillance

> G | Niveau de bruit

> H | Seuil de priorité

> I | Réglage vidéo automatique

> J | Actualiser image

> K | Barre de réglage

> L | Modèle d’essai vidéo

> M | Bouton Aide

> N | Indicateur de performance

> O | Bouton Fermer