> Affichage des câbles SIP et AVRIQ d’Avocent
> La catégorie SIP (Server Interface Pod) vous permet de visualiser les câbles SIP et AVRIQ d’Avocent figurant dans votre système, leur voie et leur numéro d’identification électronique (EID) ainsi que le type d’ordinateur et la configuration du clavier.
> Vous pouvez également consulter l’état du SIP. Un cercle vert indique que le SIP est en ligne. Un cercle jaune indique que le SIP est en cours de mise à jour et une croix (X) rouge indique que le SIP est hors ligne. Pour supprimer les SIP hors ligne, cliquez sur Effacer les éléments hors ligne puis sur OK lorsqu’un message s’affiche.
> Le bouton Langue lance la boîte de dialogue du même nom, qui vous permettra de configurer les paramètres de langue et du clavier pour tous les SIP Sun/USB du dispositif.

> NOTA : | Le bouton Effacer les éléments hors ligne ne s’affiche pas lors de la gestion des commutateurs de consoles distantes A1000R et A2000R d’Avocent.

> NOTA : | Les câbles SIP ou AVRIQ d’Avocent hors ligne reliés à un commutateur de consoles analogique monté en cascade ne peuvent être supprimés.

> NOTA : | Cette opération efface tous les SIP hors ligne sur le commutateur de consoles distantes, y compris ceux associés aux serveurs hors tension.

> NOTA : | Elle met également à jour les droits d’accès utilisateur de manière à supprimer les serveurs associés avec les SIP effacés.

> Figure 4?6.?Boîte de dialogue SIP – Commutateur de consoles 2161DS-2

> NOTA : | Le commutateur de consoles distantes est compatible avec les câbles AVRIQ d’Avocent et les câbles SIP de Dell. Ainsi, même si les câbles SIP de Dell sont disponibles avec les connexions PS/2 et USB, l’ajout de câbles AVRIQ d’Avocent permet d’assurer une connexion pour les équipements série et Sun.

> NOTA : | Le volet Versions SIP vous permet de déterminer si un élément identifié en tant que PS2 ou USB correspond à un câble SIP de Dell ou à un câble AVRIQ d’Avocent. Pour plus d’information, reportez-vous à la section « Sous-catégorie SIP » à la page 77.