> Configuración de los parámetros de DNS
> Antes de que el cliente de LDAP pueda resolver nombres, es necesario especificar por lo menos un servidor DNS.
> En la subcategoría Red del Remote Console Switch Software de Dell aparece el nombre del conmutador de consola remota y pueden cambiarse los parámetros de red, incluida la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace, la velocidad de la LAN y el valor DHCP/BootP. El nombre que aparezca para el conmutador de consola remota será el mismo que el nombre que se haya introducido en el campo Nombre del sistema de la categoría SNMP.
> En la subcategoría Red pueden introducirse hasta tres servidores DNS, y también es posible realizar su mantenimiento. Estos servidores DNS se utilizan para resolver los nombres DNS que se proporcionan en el panel de autenticación LDAP.

> NOTA: | Para que la función LDAP pueda utilizarse, es necesario configurar un servidor DNS como mínimo.

> NOTA: | También es posible definir las direcciones de los servidores DNS mediante la interfaz de administración serie del equipo. Para obtener información acerca del uso de la interfaz de administración serie, consulte la documentación del equipo.

> Figura 5.1. Subcategoría Red