> Statusanzeigen der Miniaturansichten
> Die grüne LED zeigt an, dass ein Server momentan gescannt wird. Das rote X bedeutet, dass der letzte Scan des Servers nicht erfolgreich war. Das heißt, dass der Scan aufgrund von Zugriffsrechten oder Pfadfehlern (der Serverpfad auf dem Remote Console Switch war nicht verfügbar) oder aus anderen Gründen nicht durchgeführt werden konnte. Wenn Sie den Mauszeiger über dem roten X platzieren, wird ein QuickInfo angezeigt, das den Grund des Fehlers anzeigt.
> Einrichten der Einstellungen für den Scan-Modus
> So richten Sie die Einstellungen für den Scan-Modus ein:

> 1 | Wählen Sie in der Anzeige der Miniaturansichten Optionen - Einstellungen. Das Dialogfeld Einstellungen für Scan-Modus wird angezeigt.

> 2 | Geben Sie in das Feld Anzeigezeit pro Server die Zeitdauer (10 bis 60 Sekunden) ein, während der jede Miniaturansicht während des Scans aktiv sein soll.

> 3 | Geben Sie in das Feld Zeit zwischen Servern die Zeitdauer (5 bis 60 Sekunden) ein, während der der Scan angehalten wird, bevor er zum nächsten Server übergeht.

> 4 | Klicken Sie auf OK.