> Zurücksetzen von SIPs
> Falls ein gestufter Switch vom Remote Console Switch nicht erkannt wird, kann es erforderlich sein, das SIP, das den gestuften Switch mit dem Remote Console Switch verbindet, zurückzusetzen. Diese Funktion wird über die Schaltfläche SIP zurücksetzen in der Unterkategorie SIPs durchgeführt.

> HINWEIS: | Es stehen PS/2- und USB-SIPs zur Verfügung. Außerdem ist der Remote Console Switch mit allen Avocent AVRIQs kompatibel, einschließlich SUN- und seriellen AVRIQs.

> HINWEIS: | Die Schaltfläche SIP zurücksetzen ist nur verfügbar, wenn der SIP-Typ PS/2 ist und derzeit keine Aktualisierung der Firmware durchgeführt wird.

> HINWEIS: | Die Schaltfläche SIP zurücksetzen wird nicht für Avocent A1000R und A2000R Remote Console Switches angezeigt.

> HINWEIS: | Dieser Vorgang ist nur relevant, wenn in Ihrem Remote Console Switch-System ein PS/2-SIP an einen gestuften Switch angeschlossen ist. In diesem Fall kann es erforderlich sein, das SIP zurückzusetzen, falls der gestufte Switch nicht erkannt wird.

> HINWEIS: | Wenn das Zurücksetzen durchgeführt wird, während ein Remote Console Switch direkt an einen Server und nicht an einen kaskadierten Switch angeschlossen ist, kann dies zu einem Ausfall von Tastatur oder Maus führen. In diesem Fall muss der Zielserver neu gestartet werden.

> So setzen Sie ein SIP zurück:

> 1 | Wählen Sie in der Kategorie Versionen in der linken Spalte der EVA die Unterkategorie SIPs aus.

> 2 | Wählen Sie in der Liste ID das SIP aus, das Sie zurücksetzen möchten.

> 3 | Klicken Sie auf SIP zurücksetzen. In einer Warnmeldung werden Sie darauf hingewiesen, dass diese Funktion für gestufte Switches vorgesehen ist und dass ein Zurücksetzen des SIPs möglicherweise dazu führt, dass der Server neu gestartet werden muss.

> 4 | Klicken Sie auf Ja um fortzufahren. - oder - Klicken Sie auf Nein, um zur Unterkategorie "SIPs" zurückzukehren.