> Apéndice C: Puertos TCP
> El Visor de sesión de video se comunica con el conmutador de consola 2161DS a través de los puertos TCP 8192 y 2068. Los datos de video digitalizados se envían por el puerto TCP/UDP 8192. Los datos cifrados de teclado y ratón se envían por el puerto 2068. El Panel de administración del equipo se comunica con el 2161DS a través del puerto TCP/UDP 3211. Todos los datos en los puertos 2068 y 3211 se cifran usando el protocolo SSL (Secure Socket Layer).
> El conmutador de consola 2161DS retiene la base de datos de los permisos y de las cuentas de usuario. El Visor de sesión de video efectúa una autenticación del usuario a través del puerto cifrado 2068. El Panel de administración del equipo efectúa una autenticación del usuario a través del puerto cifrado 3211.
> Figura C.1. Comunicación por puerto TCP

> NOTA: | Los puertos TCP/IP son fijos y no pueden modificarse.