> Activación de interrupciones SNMP individuales
> Una interrupción SNMP es una notificación enviada por el conmutador de consola remota a una estación de administración para informar de que se ha producido un suceso en el conmutador de consola remota que puede ser necesario investigar. El software Asistente de sistemas OpenManageTM de Dell es el administrador de sucesos. Puede especificar las interrupciones SNMP que se envían a las estaciones de administración haciendo clic en las casillas de verificación correspondientes de la lista. Cuando seleccione la categoría Interrupciones por primera vez, el Panel de administración del equipo recuperará y mostrará la lista de interrupciones SNMP desde el conmutador de consola remota. Puede seleccionar Activar todas o Desactivar todas para seleccionar o anular la selección de toda la lista fácilmente.
> Figura 4.8. Cuadro de diálogo Interrupciones