> Installation standard
> Avant qu’un commutateur de consoles distantes de Dell puisse utiliser Active Directory à des fins d’authentification :

> 1 | Configurez le compte de remplacement de l’administrateur.

> 2 | Configurez les paramètres DNS.

> 3 | Définissez le protocole NTP (Network Time Protocol).

> 4 | Configurez les paramètres d’authentification.

> 5 | Configurez les objets Groupe.

> 6 | Créez et téléchargez le certificat racine CA.

> 7 | Définissez la durée de la connexion.