> Cambio de los parámetros globales de red y de sesión
> En la categoría Global puede ver el tipo de producto, los números de serie y la configuración de idioma del conmutador de consola remota. Si selecciona la subcategoría Red, podrá cambiar la configuración de la red, incluida la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y la velocidad de la LAN. En el panel Red también puede activar o desactivar DHCP en las conexiones compatibles con DHCP.
> En la categoría Sesiones puede aplicar controles a las sesiones de video.
> Si activa la opción Tiempo de espera de la sesión de video, se permite que el conmutador de consola remota cierre una sesión de video inactiva al cabo de un número de minutos determinado. En la opción Tiempo de espera de preferencia sobre la sesión de video, se puede especificar el periodo tiempo (de 5 a 120 segundos) durante el que aparece un mensaje de advertencia de preferencia antes de que se produzca la preferencia sobre una sesión de video. Para obtener más información sobre la función de preferencia, consulte “Preferencia” en la página 45. Si esta opción no está activada, la preferencia se produce sin advertencia.
> En la opción Niveles de cifrado puede especificar el tipo de cifrado que se usará en las sesiones de video, teclado y ratón. Cuando se solicita una nueva conexión del cliente, puede seleccionar varios métodos. El conmutador de consola remota buscará el método de cifrado más alto que se haya activado.
> Las opciones de Uso compartido de la sesión indican las opciones de uso compartido que están activadas. Las casillas de Activar modo compartido, Modo compartido automático, Conexiones exclusivas y Conexiones ocultas aparecen marcadas cuando la opción correspondiente está activada. Las opciones de Modo compartido automático, Conexiones exclusivas y Conexiones ocultas sólo están activadas cuando la opción de Activar modo compartido está seleccionada. Para obtener más información, consulte “Uso compartido de la conexión” en la página 46.
> La opción Tiempo de espera del control de entrada controla el periodo de tiempo permitido entre la entrada de datos procedente de una sesión activa y la toma de control por parte de otra sesión. Los valores oscilan entre 1 y 50 décimas de segundo y la opción únicamente está disponible si el Modo compartido está seleccionado.

> NOTA: | Los cambios que realiza en los parámetros de la sesión sólo afectan a las solicitudes de conexión futuras, y no a las conexiones existentes.

> Figura 4.2. Cuadro de diálogo Global - Sesiones - Conmutador de consola 2161DS-2

> NOTA: | Los valores de las opciones de Tiempo de espera de preferencia, Cifrado de video y Uso compartido de la conexión no pueden configurarse para los conmutadores de consola remota A1000R y A2000R de Avocent.