> Einstellungen für das Netzwerkzeitprotokoll (NTP) konfigurieren
> Der Switch muss Zugang zur aktuellen Zeitangabe haben, um die Gültigkeit von Zertifikaten überprüfen zu können. Sie können den Switch dahingehend konfigurieren, dass er die aktualisierte Zeit vom Netzwerkzeitserver abfragt, indem Sie auf Global - NTP klicken und das Kontrollkästchen NTP aktivieren markieren. Geben Sie den Namen Ihrer Netzwerkzeitquelle in den vorgegebenen Feldern ein. Sie müssen außerdem ein Stundenintervall angeben, das festlegt, wie oft die aktualisierte Zeit abgefragt wird. Wenn das Intervall auf "0" eingestellt ist, wird die Abfrage nur beim Hochfahren der Einheit durchgeführt oder wenn Änderungen am Menü Global - NTP vorgenommen werden.