> Activation d’interruptions SNMP individuelles
> Une interruption SNMP est un avis envoyé par le commutateur de consoles distantes à une station de gestion indiquant qu’un événement s’est produit au niveau du commutateur et peut nécessiter une observation plus poussée. La gestion des événements est assurée par le logiciel OpenManage™ IT Assistant de Dell. Vous pouvez préciser quelles interruptions SNMP seront envoyées aux stations de gestion simplement en cochant les cases appropriées de la liste. Lorsque vous sélectionnez la catégorie Interruptions pour la première fois, le panneau de gestion récupère et affiche une liste des interruptions SNMP du commutateur. Vous pouvez sélectionner Tout activer ou Tout désactiver pour sélectionner ou désélectionner facilement l’ensemble de la liste.
> Figure 4‑8.Boîte de dialogue Interruptions