> Verrouillage et déverrouillage des comptes utilisateur
> Si un utilisateur saisit cinq fois de suite un mot de passe non valide, la fonction de verrouillage de sécurité désactive temporairement ce compte. Si l’utilisateur essaye à nouveau de se connecter, l’application logicielle cliente affiche un message d’erreur correspondant.

> NOTA : | La fonction de verrouillage s’applique à tous les comptes (utilisateur, administrateur et administrateur de commutateurs de consoles distantes).

> Un administrateur de commutateurs de consoles distantes peut spécifier la durée en heures (1 à 99) pendant laquelle un compte peut rester verrouillé. Lorsque la case Activer le verrouillage est décochée, la fonction de verrouillage de sécurité est désactivée et aucun compte utilisateur ne peut être verrouillé.
> Si un compte est verrouillé, il le reste jusqu’à expiration de la durée de verrouillage, jusqu’à ce que le commutateur de consoles distantes soit mis hors tension puis sous tension ou jusqu’à ce qu’un administrateur déverrouille le compte via le panneau de gestion du matériel. Un administrateur peut déverrouiller uniquement les comptes utilisateurs tandis qu’un administrateur de commutateurs de consoles distantes peut déverrouiller tout type de compte.
> Déverrouillage d’un compte :

> 1 | Cliquez sur l’onglet Utilisateurs du panneau de gestion du matériel.

> 2 | Sélectionnez l’utilisateur à déverrouiller.

> 3 | Cliquez sur le bouton Déverrouiller. L’icône de verrouillage située à côté du nom de l’utilisateur disparaît.

> 4 | Cliquez sur OK ou sur Appliquer Ceci permet à l’utilisateur de se reconnecter. -ou- Cliquez sur Annuler pour quitter sans effectuer la mise à jour.

> Définition de la durée de verrouillage d’un compte utilisateur :

> 1 | Cliquez sur l’onglet Utilisateurs du panneau de gestion du matériel.

> 2 | Cliquez sur la case à cocher Activer le verrouillage.

> 3 | Saisissez la durée en heures pendant laquelle l’accès de l’utilisateur est verrouillé (1 à 99).

> Désactivation de la fonction de verrouillage de sécurité :

> 1 | Cliquez sur l’onglet Utilisateurs du panneau de gestion du matériel.

> 2 | Cliquez sur la case à cocher Activer le verrouillage. Le champ Durée est désactivé.

> NOTA : | La désactivation du verrouillage de sécurité n’a aucun effet sur les utilisateurs dont l’accès est déjà verrouillé.