> Modification des propriétés des serveurs
> Vous pouvez modifier des propriétés des serveurs par l’intermédiaire de la boîte de dialogue Propriétés qui comprend les catégories Généralités, Réseau, Informations et Connexions. L’onglet Généralités permet de changer le nom du serveur, son type et l’icône utilisée pour afficher le serveur dans le Remote Console Switch Software. Vous pouvez également attribuer le serveur à un site, un emplacement ou un dossier. L’onglet Réseau vous permet de spécifier un URL de navigateur pour un serveur. Plutôt que de lancer une session de visualiseur, vous pouvez ainsi lancer un navigateur sur le serveur Web. L’onglet Informations vous permet de saisir des informations concernant le serveur, notamment une description, des informations de contact et le commentaire de votre choix. L’onglet Connexions, quant à lui, affiche la connexion physique permettant d’accéder à ce serveur et le type de connexion (vidéo, par exemple).

> NOTA : | Vous pouvez également modifier les propriétés du commutateur de consoles distantes. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Modification des propriétés d’un commutateur de consoles distantes » à la page 86.

> Modification des propriétés des serveurs :

> 1 | Cliquez sur l’onglet Serveurs puis sélectionnez un serveur de la liste de sélection d’unité.

> 2 | Sélectionnez Affichage – Propriétés à partir du menu de l’explorateur. -ou- Cliquez sur le bouton Propriétés. -ou- Cliquez sur le serveur avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés. La boîte de dialogue Propriétés s’affiche.

> Figure 3?24.?Onglet Généralités des propriétés du serveur

> 3 | Saisissez le nom du serveur. Le même nom ne peut être utilisé deux fois.

> 4 | (Facultatif) Sélectionnez le type de serveur. Si la sélection n’apparaît pas dans le menu déroulant, saisissez le nom du nouveau type de serveur dans la zone de texte. Une fois saisie, l’option devient disponible dans le menu déroulant pour les attributions ultérieures.

> 5 | Sélectionnez l’icône à afficher pour l’unité.

> 6 | (Facultatif) Attribuez le serveur à un site, un service ou un emplacement. Si une option n’apparaît pas dans le menu déroulant, saisissez le nom de la nouvelle attribution dans la zone de texte. Une fois saisie, l’option devient disponible dans le menu déroulant pour les attributions ultérieures.

> 7 | (Facultatif) Cliquez sur l’onglet Réseau et saisissez l’URL à utiliser pour établir une connexion du navigateur avec le serveur. Si le champ contient une valeur, le bouton Navigateur est affiché dans la barre des tâches et permet de lancer le navigateur vers cette adresse URL spécifique.

> Figure 3?25.?Onglet Réseau des propriétés du serveur

> 8 | (Facultatif) Cliquez sur l’onglet Informations et saisissez la description de l’unité. Vous pouvez saisir toutes les informations dans les champs suivants :

> a | Le champ Description peut contenir jusqu’à 128 caractères.

> b | Le champ Contact peut contenir jusqu’à 128 caractères.

> c | Le champ N? tél. contact peut contenir jusqu’à 64 caractères.

> d | Le champ Commentaires peut contenir jusqu’à 256 caractères.

> e | Propriétés du serveur – Onglet Informations.

> 9 | Pour afficher les connexions du serveur, cliquez sur l’onglet Connexions. Les propriétés de connexion sont uniquement disponibles pour les serveurs et ce, en lecture seule. L’affichage indique le chemin de connexion physique ainsi que le type de connexion (vidéo, par exemple) utilisés pour accéder à ce dispositif.

> 10 | Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK pour enregistrer les nouveaux paramètres. -ou- Cliquez sur Annuler pour quitter sans enregistrer les nouveaux paramètres.