> Administración de los archivos de configuración del conmutador de consola remota
> Los archivos de configuración contienen todos los parámetros de un conmutador de consola remota, incluidas la configuración de red, las configuraciones de los SIP, la configuración de SNMP y los servidores conectados. Puede guardar el archivo de configuración y, si alguna vez necesita sustituir el conmutador de consola remota, puede restaurar el archivo de configuración en el nuevo conmutador, para evitar así la configuración manual.

> NOTA: | La información sobre las cuentas de usuario se almacena en la base de datos de usuario, no en el archivo de configuración. Para obtener más información, consulte “Administración de bases de datos de usuario” en la página 83.

> Para leer y guardar un archivo de configuración desde un conmutador de consola remota:

> 1 | Haga clic en la ficha Herramientas del Panel de administración del equipo. Aparece el cuadro de diálogo Herramientas.

> 2 | Haga clic en el botón Guardar la configuración del Conmutador de consola remota. Aparece el cuadro de diálogo Guardar la configuración del Conmutador de consola remota.

> 3 | Haga clic en Examinar y acceda a la ubicación en la que desee guardar el archivo de configuración. La ubicación se muestra en el campo Guardar en.

> 4 | Haga clic en Guardar. Se abre la ventana Introduzca la contraseña.

> 5 | Introduzca una contraseña en el campo Contraseña y repita la contraseña en el campo Verifique la contraseña. Esta contraseña se solicita cuando se restaura la base de datos en un conmutador de consola remota. Haga clic en Aceptar. El archivo de configuración se lee desde el conmutador de consola remota y se guarda en la ubicación deseada. Aparece una ventana de progreso.

> 6 | Al finalizar la lectura, aparece un mensaje de confirmación de finalización de la lectura. Haga clic en Aceptar para volver a la ventana principal.

> Para restaurar un archivo de configuración en un conmutador de consola remota:

> 1 | Haga clic en la ficha Herramientas del Panel de administración del equipo. Aparece el cuadro de diálogo Herramientas.

> 2 | Haga clic en el botón Restaurar la configuración del Conmutador de consola remota. Aparece el cuadro de diálogo Restaurar la configuración del Conmutador de consola remota.

> 3 | Haga clic en Examinar y acceda a la ubicación en la que guardó el archivo de configuración. El nombre del archivo y su ubicación aparecen en el campo Nombre del archivo.

> 4 | Haga clic en Restaurar. Se abre la ventana Introduzca la contraseña.

> 5 | Escriba la contraseña que creó al guardar la base de datos de configuración. Haga clic en Aceptar. El archivo de configuración se escribe en el conmutador de consola remota. Aparece una ventana de progreso.

> 6 | Al finalizar la escritura, aparece un mensaje de confirmación de finalización de la escritura. Haga clic en Aceptar para volver a la ventana principal.