> Tiempo de espera de inicio de sesión
> Para aquellos casos en los que el árbol de directorios sea lo suficientemente grande como para ralentizar el proceso de autenticación LDAP, en el panel de sesión global hay una función de tiempo de espera de inicio de sesión con un tiempo de espera predeterminado de 30 segundos. El tiempo de espera de inicio de sesión comprende el periodo de tiempo que transcurre entre que el usuario pulsa el botón Aceptar del cuadro de diálogo de inicio de sesión hasta que el Remote Console Switch Software determina que no hay ninguna respuesta procedente del equipo. El equipo también usará este valor para determinar el tiempo de espera de una solicitud LDAP de autenticación.
> Figura 5.6. Panel de sesión en el que se observa el tiempo de espera de inicio de sesión para el conmutador 2161DS de Dell

> NOTA: | Este valor se almacena en el equipo y en la base de datos. Cuando se inicia sesión en el Panel de administración del equipo, el valor del tiempo de espera se recuperará y se comparará con el valor de la base de datos. Si los valores son distintos, el valor de la base de datos se actualizará para que coincida que el valor nuevo. Cuando se inicie una sesión de video, este valor se transmitirá al Visor de video, de modo que el Visor puede utilizar el mismo valor de tiempo de espera de inicio de sesión.

> Figura 5.7. Panel de sesión en el que se observa el tiempo de espera de inicio de sesión para los conmutadores 2161DS-2 y 4161DS de Dell