> Resynchronisation de la liste de serveurs
> Si vous le souhaitez, vous pouvez resynchroniser régulièrement la base de données de votre station de travail client avec la base de données enregistrée dans le commutateur de consoles distantes. Procédez de cette manière si l’utilisateur local a modifié les noms de serveurs ou si des SIP ont été ajoutés ou déplacés.

> NOTA : | Cette procédure resynchronise uniquement votre propre station de travail client. Si vous possédez plusieurs stations de travail client, vous pouvez enregistrer votre base de données locale resynchronisée et la charger sur les autres stations de travail client pour garantir la cohérence du système.

> Resynchronisation de la liste de serveurs

> 1 | Cliquez sur le bouton Resynchronisation dans la catégorie Serveurs du panneau de gestion du matériel. L’assistant de resynchronisation est alors lancé. Cliquez sur Suivant. Un message d’avertissement s’affiche pour indiquer que la base de données va être mise à jour pour refléter la configuration actuelle du commutateur de consoles distantes. Les noms actuels de la base de données locale vont être remplacés par les noms des commutateurs. Pour inclure les câbles SIP ou AVRIQ d’Avocent non alimentés dans la resynchronisation, cochez la case Inclure les SIP hors ligne.

> 2 | Cliquez sur Suivant. Une boîte de message de sondage du commutateur de consoles distantes s’affiche avec une barre de progression indiquant que les informations concernant le commutateur sont en cours de récupération.

> 3 | Si aucun changement n’est détecté au niveau du matériel, une boîte de dialogue de terminaison s’affiche pour indiquer qu’aucun changement n’a été détecté. -ou- Si des modifications au niveau des serveurs ont été détectées, la boîte de dialogue Changements détectés s’affiche. Cliquez sur Suivant pour mettre à jour la base de données.

> 4 | Si un commutateur monté en cascade a été détecté, la boîte de dialogue Saisir les informations relatives au commutateur assemblé s’affiche. Sélectionnez le type de commutateur relié au matériel dans le menu déroulant. Si le type que vous recherchez n’est pas disponible, vous pouvez l’ajouter grâce au bouton Ajouter. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Affichage et configuration des connexions de commutateurs assemblés » à la page 76.

> 5 | Cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue de terminaison s’affiche.

> 6 | Cliquez sur Terminer pour quitter.