> Présentation
> La gamme de commutateurs de consoles distantes 2161DS, 2161DS-2 et 4161DS de Dell™ peut authentifier et autoriser les utilisateurs via une base de données locale ou un service d’annuaire distribué, modulaire et externe utilisant le logiciel Dell Remote Console Switch Software avec prise en charge du protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Ce protocole est utilisé pour accéder à un annuaire à l’aide de TCP/IP et le mettre à jour. Le Remote Console Switch Software de Dell est compatible avec les schémas standard et étendu de Dell et est doté de fonctions de sécurité fiables, notamment l’authentification, la confidentialité et l’intégrité.

> NOTA : | Les commutateurs de consoles distantes sont uniquement compatibles avec Microsoft® Active Directory®.

> NOTA : | Le logiciel Remote Console Switch Software de Dell prend en charge les commutateurs de consoles distantes Dell 2161DS, 2161DS-2 et 4161DS.

> NOTA : | L’identification des utilisateurs RCS via Active Directory est prise en charge par les systèmes d’exploitation Microsoft Windows® 2000 et Windows Server™ 2003.